Referenční model senzorové sítě

Definice sort

Označení:	Concentrator
Typ:	Kernel
Popis:
Objektem typu (#Concentrator) je každá komunikační jednotka, která střádá data z připojených senzorů a zasílá je do databáze. Concentrator podporuje standard OGC SWE.
Označení:	Concentrator configuration
Typ:	Kernel
Popis:
Objektem typu (#Concentrator configuration) je každé pojmenované nastavení komunikační jednotky (Concentrator).
Označení:	Feature of interest
Typ:	Kernel
Popis:
Objektem typu (#Feature of interest) je každý monitorovaný objekt reálného světa.
Příklad: Vltava
Označení:	Observation
Typ:	Associative
Popis:
Objektem typu (#Observation) je každá reprezentace vazby mezi (#Observation prescription), (#Observation Result), (#GPS position) a (#Timestamp) se smyslem:
(#Observation Result)-s, které byly zaznamenány v daném čase (#Timestamp) v daném místě (#GPS position) na základě daného (#Observation Prescription). /0,M:0,M
Označení:	Observation Prescription
Typ:	Kernel
Popis:
Objektem typu (#Observation Prescription) je každý předpis, který definuje způsob monitorování veličin na objektu zájmu. 
Příklad:
- aktuální teplota, zaznamenávaná co 5 minut s přesností na desetiny stupně celsia
Označení:	Observation Result
Typ:	Kernel
Popis:
Objektem typu (#Observation Result) je každý výsledek pozorování (číselné hodnoty, obrázek, ...).
Označení:	Observation kind
Typ:	Kernel
Popis:
Objektem typu (#Observation kind)  je každá kategorie reprezentujícími způsob zaznamenávání měření.
Příklady:
- COV (change of value)
- POL (polling)
Označení:	Observed property
Typ:	Kernel
Popis:
Objektem typu (#Observed property) je každá kategorie reprezentující fyzikální veličinu.
Příklady:
- teplota vzduchu
- teplota půdy
- teplota porostu
- vlhkost vzduchu
- tlak vzduchu
- výška vodního sloupce

Označení:	Phenomenon
Typ:	Kernel
Popis:
Objektem typu (#Phenomenon) je každá typová komplexní událost, která indikuje výskyt jevu, který chceme sledovat.
Označení:	Scale
Typ:	Kernel
Popis:
Objektem typu (#Scale) je každá kategorie reprezentující jednotky pro kvantitativní vyjádření sledované veličiny.
Příklady:
- stupeň celsia
- stupeň fahrenheit
Označení:	Sensor
Typ:	Kernel
Popis:
Objektem typu (#Sensor) je jakékoliv konkrétní zařízení, které dokáže sledovat veličiny a je schopno předávat  (aktivně či pasivně) naměřené hodnoty veličin dalším prvkům senzorové sítě.
Označení:	Sensor kind
Typ:	Kernel
Popis:
Objektem typu (#Sensor kind) je každá kategorie, která reprezentuje produktovou řadu senzorů vyráběnou výrobcem.
Příklad kategorie:
- Sitrans TF2
Označení:	Timestamp
Typ:	Kernel
Popis:
Objektem typu (#Timestamp) je každý zaznamenaný časový okamžik.
Definice vazeb

Označení:	1
Kardinalita:	Observed property -> Sensor kind: 0,M, obráceně: 0,M
Vazba mezi entitami Observed property a Sensor kind s následujícím smyslem:
Popis:
(#Observed property)-s, které je schopen monitorovat daný (#Sensor kind).
Označení:	2
Kardinalita:	Observed property -> Observation Prescription: 0,M, obráceně: 1,1
Vazba mezi entitami Observed property a Observation Prescription s následujícím smyslem:
Popis:
(#Observed property), která je monitorována na základě (#Observation prescription).
Označení:	3
Kardinalita:	Sensor kind -> Sensor: 0,M, obráceně: 1,1
Vazba mezi entitami Sensor kind a Sensor s následujícím smyslem:
Popis:
(#Sensor)-s, které patří do dané kategorie (#Sensor kind).
Označení:	4
Kardinalita:	Sensor -> Concentrator: 1,1, obráceně: 0,M
Vazba mezi entitami Sensor a Concentrator s následujícím smyslem:
Popis:
(#Sensors)-s, které jsou součástí daného (#Concentrator).
Označení:	5
Kardinalita:	Observation Prescription -> Scale: 1,1, obráceně: 0,M
Vazba mezi entitami Observation Prescription a Scale s následujícím smyslem:
Popis:
(#Scale), které je použito pro danou (#Observation prescription).

Označení:	6
Kardinalita:	Concentrator configuration -> Concentrator: 0,1, obráceně: 0,M
Vazba mezi entitami Concentrator configuration a Concentrator s následujícím smyslem:
Popis:
(#Concentrator configuration)-s, které jsou definované pro daný (#Concentrator).
Označení:	8
Kardinalita:	Observed property -> Scale: 0,M, obráceně: 0,M
Vazba mezi entitami Observed property a Scale s následujícím smyslem:
Popis:
(#Scale)-s, ve kterých je možné zaznamenávat danou (#Observed property).
Pozn.: Příkladem mnohoznačnosti Scale pro jednu Property je teplota, jejíž měrnou jednotkou mohou být stupně Celsia nebo stupně Fahrenheit.
Označení:	10
Kardinalita:	Sensor -> Observation Prescription: 0,1, obráceně: 1,1
Vazba mezi entitami Sensor a Observation Prescription s následujícím smyslem:
Popis:
(#Observation Prescription)-s, které předepisují využívání daného (#Sensor).
Označení:	11
Kardinalita:	Feature of interest -> Phenomenon: 0,M, obráceně: 0,M
Vazba mezi entitami Feature of interest a Phenomenon s následujícím smyslem:
Popis:
(#Phenomenon)-s, které jsou detekovány v rámci daného (#Feature of interest).
Označení:	13
Kardinalita:	Observation kind -> Observation Prescription: 0,M, obráceně: 1,1
Vazba mezi entitami Observation kind a Observation Prescription s následujícím smyslem:
Popis:
(#Observation Prescription)-s, která jsou daného druhu (#Observation kind).

Označení:	14
Kardinalita:	Phenomenon -> Observed property: 0,M, obráceně: 0,M
Vazba mezi entitami Phenomenon a Observed property s následujícím smyslem:
Popis:
(#Observed property)-s, která jsou měřena za účelem odhalení daného (#Phenomenon).
Označení:	15
Kardinalita:	Concentrator configuration -> Concentrator: 0,1, obráceně: 0,1
Vazba mezi entitami Concentrator configuration a Concentrator s následujícím smyslem:
Popis:
(#Concentrator configuration), který je v danou chvíli pro daný (#Concentrator) aktuální.
Označení:	20
Kardinalita:	Feature of interest -> Observation Prescription: 0,M, obráceně: 1,1
Vazba mezi entitami Feature of interest a Observation Prescription s následujícím smyslem:
Popis:
(#Feature of interest), který je monitorován na základě daného (#Observation Prescription).