**Příklad**

Konfigurujte dle obrázku dvě PC, switch a router tak, aby komunikace mezi PC ve VLAN 100 a 200 probíhala přes router (inter-VLAN routing).

. 