**Mapa ideálního ostrova – ZADÁNÍ**

**Vytvořte mapu ideálního ostrova, dodržující následující kritéria:**

**KOMPOZIČNÍ PRVKY**

Titul mapy

• **kapitálky**, zarovnání vzhledem k ostatním kompozičním prvkům, přiměřená velikost písma

Legenda

• úplná

• uspořádaná

• v souladu s označením na mapě

• srozumitelná (čitelná)

Měřítko

• grafické měřítko (odpovídající mapě, dekadické, popis hlavního dělení, uvedení jednotek, zarovnání popisu)

• číselné (umístění, velikost popisu)

Tiráž

• jméno PŘIJMENÍ

• místo vytvoření + rok vytvoření

Rám a síť

• rozměry (mapové pole: 16x16 cm, vnější rám cca 1 cm od vnitřního)

• zeměpisné souřadnice střední rovnoběžky a středního poledníku – ostrov leží v moři, zálivu, oceánu, …

• nasdílena střední rovnoběžka a střední poledník

• slabě naznačená kilometrová síť

**OBSAH MAPY**

Topografický podklad

• velikost ostrova vzhledem k velikosti mapového pole – ostrov/souostroví zabírá 2/3 plochy mapového pole

• členitost a barva břehové linie

Vodstvo

• moře bez hloubnic, bíle a pojmenované

• min. 6 vodních toků – barva, popis

• min. 1 útvar stojaté vody – barva, popis, min. 1 útvar stojaté vody musí mít přítok, tj. nebýt nebeský

Sídla

• minimálně 3 sídla s půdorysným zákresem budov – barva, umístění (1 přístav), reálnost půdorysného zákresu

• rozptýlená zástavba na různých místech ostrova

Komunikace

• vedení komunikací – interakce s vodními toky, propojení sídel

• zvolené znázornění (barva, rozlišení jednotlivých druhů komunikací)

Porost

• reálnost vzhledem k umístění ostrova

• volba barev/rastru

• umístění jednotlivých porostů vzhledem k dalšímu obsahu mapy

Specifické objekty

• min. 3 specifické objekty, některé umístit min. 2x do mapového pole

• vhodnost zvolených znaků a jejich umístění vzhledem k dalšímu obsahu mapy i poloze ostrova

• zachování znaků (velikost, tvar, barva, (orientace))

• neprůhlednost znaků

Popis

• sídla, vodní toky + plochy, vrcholy, moře, … pojmenovány

• jednotnost jazyka

• odlišení jednotlivých druhů názvů + konzistentnost tohoto odlišení

• správné umístění a orientace popisů

Ostatní

• celková kvalita kresby mapy – **mapa je čitelná a přehledná**

• nepřetahovat pastelkami

• mapa bude kvalitně **naskenovaná, vložená do IS**