Zateplovací obklady TVD LITE

**Naprosto unikátní způsob zateplení s povrchovou kamennou úpravou štípané břidlice!**

**Obklady pro venkovní i vnitřní zateplení LITE PANEL! Jednoduchá stavebnice!**

**Obklady Jihlava** zavádí do sortimentu zcela jedinečný obkladový systém **LITEPANEL**. Technologicky propracovaný obklad vám umožní

spojit několik kroků při **zateplení Vašeho domu, bytu, popřípadě jiných prostor**. Časově náročné zateplování fasádním polystyrenem, zatahování izolační vrstvy do

perlinky a lepidla je minulostí. Vyzkoušejte vytvořit zateplení a finální povrchovou úpravu v jednom kroku. **Nemůžete zateplovat fasádu a potřebujete zateplit**

**místnost? Použijte naše pohledové zateplovací obklady LITE PANEL.**

Obkladový **LITEPANEL** je vyrobený z pěnového polyuretanu, který tvoří jádro obkladu, a tím obklad vykazuje vynikající tepelně-izolační vlastnosti. Opláštění obkladu

tvoří vysoce pevná vrstva z kompozitního betonu v síle 1-3 mm. Povrchová úprava s dokonalou imitací přírodního kamene splňuje vysoké nároky moderního

zákazníka. Obkladové **LITEPANELY** lepíme přímo na obvodové zdivo bez jakékoliv podkladové úpravy, a to jak na venkovní plochu, tak i do místnosti. Plošný díl

objednáváme vždy mezi koncové nebo rohové obklady. Koncový díl je z rovné strany povrchově upravený. Rohový díl se skládá ze dvou prvků a tvoří jednotný

pohledový roh. Systém je vymyšlený tak, aby jednotlivé prvky do sebe přesně zapadaly a nevytvářely

tepelné mosty. Systém vykazuje nejlepší výsledky ve srovnání součinitelů tepelné vodivosti izolačních materiálů. Podrobné vlastnosti systému **LITEPANEL** najdete v technickém listu.

* **Hlavní přednosti obkladů LITE PANEL**
* V sortimentu nabízíme 3 druhy dílů panelů této skvělé stavebnice. Obklad se dodává ve dvou tloušťkách: 35 mm a 65 mm kvalitního polyuretanu (PUR pěny),

což nám zaručí nejenom kvalitu, ale i velmi přijatelnou sílu obkladu, která se velmi přiblížila obkladu z přírodního kamene. Zateplujeme tedy tenkým obkladem

naprosto totožně jako 5 a 10cm polystyrenem! Kvalitněji a rychleji. Stavebnice se skládá ze tří prvků, které do sebe přesně zapadají!

* V provedení štípané břidlice jsou v nabídce čtyři dekory: ALMOND, CREMA, STEEL a PERU.

Další dekory postupně doplňujeme do nabídky e-shopu, veškerý sortiment lze již nyní objednat telefonicky nebo písemně.

Zažádejte si o katalog LITE PANEL, rádi vám ho zašleme zdarma. V nabídce je celkem 12 dekorů ve třech sekcích zateplovacích panelů ve dvou tloušťkách,

které postupně zavádíme do e-shopu.

**KOMENTÁŘ:**

* v nadpise je potřeba odstranit přebytečné mezery před vykřičníky (možná to byl záměr, aby se text zvýraznil, nicméně to nepůsobí dobře),
* v **prvním** **odstavci** (a dál v celém textu) je nutné sjednotit zápis názvu obkladového systému LITE PANEL, někde se píše se spojovníkem, někde bez – vyhledala jsem, že originální název je bez spojovníku, tedy bych všude spojovník odstranila,
* v celém odstavci je také potřeba doplnit chybějící mezery při oddělení vět (viz označená místa v textu), dále chybějící čárka před *popřípadě*,
* změna *Vám* na *vám*: vzhledem k tomu, že jde o hromadné oslovení zákazníků, psala bych spíše malé v,
* upravila bych také stylizaci věty: *„Vyzkoušejte zateplení a finální povrchovou úpravu vytvořit v jednom kroku.“* -> oprava je vyznačena v textu,
* **druhý odstavec:** ohraničení čárkami z obou stran vloženou vedlejší větu: *„který tvoří jádro obkladu“,*
* doplnění spojovníku do výrazu *tepelně-izolační* (v originálním textu je výraz chybně bez spojovníku), protože jde o složené přídavné jméno,
* odstranění chybného zápisu *1-3mm* na *1-3 mm****,***
* ohraničení čárkami z obou stran úsek: *„a to jak na venkovní plochu“,*
* doplnění čárky před vedlejší větou (*aby jednotlivé prvky do sebe…*) a v ní oprava shody přísudku s podmětem (*zapadly a nevytvářel****y***)
* dále nevím, jestli je vhodné použití slova „součinitelů“ v poslední větě druhého odstavce, zde bych dala autorovi komentář s tím, zda se opravdu tato terminologie takto používá a případně doporučení o revizi věty,
* **třetí odstavec:** doplnění chybějících mezer, dále úprava chybného zápisu rozměrů: *35mm a 65mm ->* *35 mm a 65 mm, 5 a 10cm -> 5 a 10 cm,*
* doplnění čárky před vedlejší věty (*která se velmi přiblížila + které do sebe přesně zapadají*),
* změna lomítek u PUR PĚNY na závorky a v poslední větě doplnit sloveso, např.: *se skládá,*
* **poslední odstavec:** úprava zápisu možností dekorů, lépe oddělit čárkami,
* doplnit spojovník do zápisu slova *eshop* (*e-shop*),
* oprava malého písmena na začátku věty na velké (*zažádejte si o katalog…*) a opět změna *V -> v* ve slově *Vám*
* v poslední větě doplnění čárky před vedlejší větu (*které postupně zavádíme…*) a oprava slova *dekoru -> dekorů*