|  |  |
| --- | --- |
| Pulling espresso shots and making coffeehouse drinks is simple with the Briel Multi-Pro One Group Thermo-Block Espresso Maker.  | Avec la Machine expresso «  compact Thermobloc » Multi-Pro Briel, préparer un expresso ou une boisson chaude comme au comptoir devient un jeu d’enfants.  |
| The constant 15-bar pump pressure and patented Crema Master ensure that each cup of espresso is topped with delicious crema foam, and a turbo jet frother generates plenty of steamed milk for lattes and cappuccinos.  | Grâce à la pompe qui délivre une pression constante de 15 bars et au système breveté « Crema Master », vous obtiendrez à chaque tasse un expresso recouvert d’une délicieuse mousse crémeuse, et la buse vapeur qui produit de la mousse de lait en abondance vous permettra de préparer des *expressos latte* et *des cappucinos.* |
| An Auto Espresso Flow microchip lets you pre-select how much espresso to make and the AquaStop no-drip system eliminates the need to “bleed” the machine of excess water.  | Le puce Auto Espresso Flow vous laisse préséllectionner combien d’espressos à faire et le système contre-goutte AquaStop élimine le besoin à « dégazer » la machine d’eau excessive.  |
| Includes a removable 1.8 liter water reservoir, water level window, overflow tray, cup-warming shelf, two brass filters for both grounds and pods, built-in coffee tamper and measuring spoon. | Livrée avec un réservoir d’eau de 1,8 l amovible avec niveau d’eau visible, égouttoir, plateau chaffe-tasses, deux porte-filtres en laiton pour café moulu et dosettes, tasse-mouture intégrée et cuillère doseuse. |
| * Turbo-jet frother produces plentiful dry steam for a thick milk froth for cappuccinos & latte
 | Buse vapeur produisant de la vapeur sèche pour une mousse de lait onctueuse sur vos *cappuccinos* et *espressos-lattes* |
| * Crema Master filters consistently produce rich genuine crema
 | Filtres Crema Master pour une mousse toujours riche et crémeuse |
| * No-drip AquaStop system prevents dripping
 | Système anti-gouttes Aquastop |
| * Coffee cycle & steaming process regulated by series of thermostats
 | Thermocontrôle de la production de café et de l’émission de vapeur |
| * Features push button switches, pressure gauge & removable 1-4/5 liter water reservoir
 | Boutons poussoirs, manomètre et réservoir d’eau amovible 1,8 litres |
| * Highly-polished stainless steel construction with matching end panels
 | Carrosserie en acier inoxydable poli avec panneaux latéraux assortis |
| * Warming plate keeps cups warm ; removable overflow tray makes for easy clean-up
 | Plateau chauffe-tasses; grille égouttoir amovible pour entretien facile |
| * Built-in water filter, coffee tamper and measuring spoon also included
 | Filtre à eau intégré, tasse-mouture et cuillère doseuse fournies |
| * Uses fresh ground coffee or ESE pods
 | Fonctionne avec café moulu ou dosettes ESE (Easy Serving Espresso – format normalisé) |
|  |  |