1. základní pojmy:  
* dezén – vzor textilie zhotovený potiskováním
* dostava tkaniny – počet osnovních a útkových nití na ploše 1 cm. Vyčísluje se zlomkem, činitel udává počet nití osnovy a jmenovatel počet útkových nití. Buď se podíváme textilní lupou se čtverečkem 1cm2 nebo se ustřihne čtvereček 5x5 cm a z něj se vytahují nitě až se dojde k 1cm2 a ty zbylé nitě se spočítají.  
* osnova – soustava nití uložená ve směru délky tkaniny
* pletenina – plošná textilie vyrobená vzájemným propletením jedné soustavy nití. Rozlišujeme pleteninu zátažnou (z vodorovné soustavy nití) a osnovní (svislá soustava). 
* příze – skládá se z několika vzájemně zakroucených vláken 
* steh – jednotka vzniklá od jednoho vypíchnutí po druhé vypíchnutí jehly. 
* střída vazby (opakování) – je skupina nití a útků tvořící samostatný celek vazby vzorů, který se opakuj (střídá) po šířce i délce tkaniny. Obvykle stačí zakreslit pouze střídu  červeně, podle ní se navádí osnova do brda tkalcovského stavu. Dělí se na základní (plátno, kepr, atlas), odvození (od vazby plátnové, keprové a atlasové),  složení (komponované) – štruks, krep, vaflová vazba, barevné vzorování), ostatní vazebné techniky (vlasové tkaniny, dvojité tkaniny, smyčkové,perlinkové vazby).     
* systém značení textilních vláken – Označení všech druhů vláken se řídí podle normativního označování všech druhů vláken a uvádění tohoto označení na výrobcích viz ČSN 80 0000 z 18.4.1966. Umělá vlákna vyrobená chemickou technologií mají společné označení tvaru vláken malými písmeny:    v – vlákna,  h- hedvábí,  s – střiž

Vlákna	Značení 	Příklad	
přirozená textilní 	aa	ov – ovčí vlna	
hutnická textilní 	Aa	Zl – zlatá vlákna	
chemická textilní: 
z přírodních polymerů
ze syntetických polymerů 	
AAa
AAAa	
VSh – viskózové hedvábí
PADs – polyamidová střiž	
 
textilní vlákna se dělí na – klasická vlákna (ba, vlna, he, le) a chemická vlákna (syntetická a regeneráty celulózy).
 
Původ vlákna	Charakteristika	Druh vlákna	
vlákna rostlinná:
ze semenné složky 
ze stonků  	
jednobuněčná (se)
lýková (ly)	
bavlna – ba
len – ln
konopí – kn
juta – ju
ramie – ra
sisal - 	
vlákna živočišná: 
zvířecí srst
výměšek housenek	
vlna (vl)
pravé hedvábí (ph)	
ovčí vlna – ov
pravé - bm 	

* textilní výrobek – je to textilie (tkanina, pletenina, krajka, netkaná textilie atd.) Textilie se skládají z přadláckých výrobků nebo vláken, přadlácké výrobky (příze, nit, gréž, hedvábí apod.) se skládají z vláken. Vlákno je ústředním stavebním článkem textilu, z něj se zhotovuje příze. 
*  tkanina – textilní plošný výrobek vzniklý křížením dvou soustav nití v určitém rytmu 
*  útek – nit proplétající se mezi osnovními nitěmi v určité vazbě 
*  vazba – způsob křížení osnovních a útkových nití; rozlišujeme vazbu plátnovou, keprovou, atlasovou a od nich odvozené další vazby, způsob vzájemného provázání soustavy osnovních a útkových nití
*  vazný bod – osnovní nebo útkový vazný bod podle toho, která z nití těchto dvou soustav je nahoře. Osnovní bod – osnovní nit váže nad útkem  na lícové straně. Vyjadřuje se na vzornici plným čtverečkem, útkový vazný bod čtverečkem prázdným.  
*  vlákno – se skládá z jedné jednotky textilního podlouhlého materiálu přírodní, umělý, kovový 
* vzor – zdobný prvek textilie, může vznikat při tkaní, pletení, háčkování, paličkování nebo být dodatečně vytvořen na povrchu textilie jako např. aplikace, výšivka atd.  

2. základní pojmy - technologie: 

*  barvení – částečky barviva rozpuštěné v lázni se přichycují na povrchu vláken a na nich ulpívají. Nejde je už vyprat. Např. modrotisk – metoda barvení tkaniny pomocí negativního tisku; na bílou tkaninu se nanesla rezerva (pop) ve tvaru požadovaného vzorku a po zaschnutí se ponořila do barvící lázně s příměsí (indigo a později chemické sloučeniny); jakmile se tkanina vyjmula z lázně, barvící látka se vzduchem zreagovala a obarvila tkaninu na modro, místa zakrytá rezervou zůstala bílá
*  mandlování – vyhlazování tkaniny, zejména plátna, na madlu, tj. na zařízení, které uhlazuje tkaninu tlakem válců  
*  předení – urovnání vláken do souběžné polohy a jejich zakroucení, při tom vzniká příze různé tloušťky. Předení lze rozdělit na předpřádání a dopřádání. Při předpřádání se vlákna urovnají v tzv. rouno, které se shrne v lehký pramen v němž jsou vlákna paralelně urovnána. Tento pramen se postupně protahováním ztenčuje až na žádoucí tloušťku čímž vznikne přást. Při dopřádání se přást zakrucuje v přízi na dopřádacích strojích. Zakroucení příze je buď levé, nebo pravé a označuje se Z nebo S.      
*  skaní – skroucení dvou přízí společně, 
*  valchování – proces, při němž se srážením a lisováním spsťuje a zhutňuje povrch vlněných látek za působení vlhka a tepla; proces, při němž se vypuzují bělící látky ze lněných tkanin a současně se dosahuje jejich změkčení. Např. sukno – tkanina vzniklá z vlny a následně zvalchovaná
 *  vochlování – pročesání a urovnání vláken lnu před spřádáním. Protahování hroty vochlí se z nich vyčesávala krátká vlákna, koudel. Vlákna na jemná plátna se podobným způsobem zpracovávala ještě vochličkami, kraclemi. Odpadem byla jemná koudel