|  |  |
| --- | --- |
| ***Kategorie*** | ***Hodnotící kritéria a skóre*** |
| body: 3 | body: 9 | body: 27 | body: 81 |
| Výška skalní stěny | 8 m | 16 m | 24 m | 32 m |
| Záchytný potenciál úpatí  | dobrý | střední  | omezený | žádný |
| Pohyb pěších a cyklistů | 25 % času | 50 % času | 75 % času | 100 % času |
| Výhledová vzdálenost | dobrá, 100 % | střední, 80 % | omezená, 60 % | velmi omezená, 40 % |
| Šířka vozovky | 15 m | 12 m | 9 m | 6 m |
| Geologické podmínky | Pukliny | nespojité puklinyvhodná orientace | nespojité puklinynáhodné uspořádání | nespojité puklinynevhodná orientace | spojité puklinynevhodná orientace |
| Kontaktní plochy puklin | nepravidelné, drsné | zvlněné | rovné | jílovité výplně |
| Zřícené úlomky | Velikost | 30 cm | 60 cm | 90 cm | 120 cm |
| Objem/událost | 3 m3 | 6 m3 | 9 m3 | 12 m3 |
| Voda a zámrz | nízké až střední srážkyžádný zámrzsuché svahy | střední srážky nebokrátký zámrz neboobčasné zamokření svahu | vysoké srážky nebodlouhé období zámrzu nebostálé zamokření svahu | vysoké srážky adlouhé období zámrzu nebostálé zamokření svahu adlouhé období zámrzu |
| Frekvence (historie) řícení | sporadicky | občasně | často | pravidelně |

**Hodnocení skalního řícení pro lokalitu Kamenná kolonie – pilíř**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Parametr* | *Hodnota / Kategorie* | *Skóre* |
| Výška svahu |  |  |
| Záchytný potenciál úpatí |  |  |
| Pohyb pěších a cyklistů |  |  |
| Výhledová vzdálenost |  |  |
| Šířka vozovky |  |  |
| Pukliny |  |  |
| Kontaktní plochy puklin |  |  |
| Velikost úlomků |  |  |
| Voda a zámrz |  |  |
| Frekvence (historie) řícení |  |  |
| CELKOVÉ SKÓRE |  |

Pohyb pěších a cyklistů =