**Karbonáty**

Orientační stanovení obsahu karbonátů se provádí podle intenzity a délky šumění s 10% HCl.

slabé, kratší → 0,3 – 3 %

silné, delší → > 3 %