Složení slitin Sn-Pb (použitých pro stanovení křivky chladnutí): 
100,0 %Sn 	85,0 %Sn	66,0 %Sn	40,4 %Sn	0 %Sn 	(zbytek do 100% tvoří olovo)