identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 1
návrh výzkumného záměru kód poskytovatele msm identifikační kód vz 6046070905 název výzkumného záměru studium zemědělského technologického systému s ohledem na jeho racionalizaci a šetrnou interakci s ekosystémy kulturní krajiny uchazeč česká zemědělská univerzita v praze vykonavatel technická fakulta řešitel prof ing miroslav kavka drsc seznam součástí návrhu výzkumného záměru č obsah médium počet stran 1 textová část v češtině elektronicky cdrom 2 textová část v angličtině elektronicky cdrom 3 textová část v češtině tištěná papír 49 4 textová část v angličtině tištěná papír 40 5 tabulková část elektronicky cdrom 6 tabulková část tištěná papír 19 7 výroční zprávy o činnosti uchazeče za roky 1999-2003 01 8 ověřená kopie zřizovací listiny zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení nebo založení uchazeče ne starší 90 kalendářních dnů 9 ověřená kopie dokladu o vzniku uchazeče jako právnické osoby ne starší 90 kalendářních dnů 10 ověřená kopie dokladu o oprávnění k činnosti papír 8 11 čestné prohlášení k prokázání způsobilosti uchazeče podle § 18 odst 4 písm b zákona č 130 2002 sb 01 12 čestné prohlášení k prokázání způsobilosti uchazeče podle § 28 odst 3 písm d až f a h zákona č 130 2002 sb výzkumný záměr byl projednán ve vědecké radě uchazeče dne 23 2 2004 v praze dne 24 2 2004 prof ing jan hron drsc dr h c razítko podpis statutárního orgánu nebo oprávněného zástupce uchazeče identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 2
a základní informace o uchazeči a1 organizační schéma uchazeče s počtem zaměstnanců 1 čzu se skládá ze součástí kterými jsou fakulty its pracoviště a účelová zařízení 2 čzu má tyto fakulty a provozně ekonomickou b agronomickou c technickou d lesnickou a environmentální 3 čzu má tento vysokoškolský ústav a institut tropů a subtropů 4 čzu má tato celouniverzitní pedagogická pracoviště a katedru pedagogiky b katedru tělesné výchovy 5 ostatní pracoviště čzu jsou a studijní a informační centrum b unico-agric zprostředkovatelská a inženýrská kancelář 6 účelovými zařízeními čzu jsou a rektorát b koleje a menza 7 vysokoškolský zemědělský statek který má dvě části 1 školní zemědělský podnik se sídlem v lánech 2 školní lesní podnik se sídlem v kostelci nad černými lesy počet zaměstnanců věková a kvalifikační struktura kategorie do 30 let 31-40 41-50 51-60 61-70 nad 71 let celkem profesor 0 0 5 21 31 9 66 docent 0 7 17 46 31 9 110 odborný asistent 78 78 70 88 26 3 343 asistent 1 0 0 1 0 0 2 vědecký pracovník 1 6 5 4 2 0 18 thp 133 83 95 114 34 11 470 dělníci 21 23 24 60 30 3 161 celkem 234 197 216 334 154 35 1170 řídící struktura je uvedena v následujícím schématu identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 3 metodické řízení základních procesů
děkan af
prof ing j kozák drsc děkan fle
prof ing v podrázský csc děkan pef
doc ing m svatoš csc děkan tf
prof ing j klíma csc ředitel itsz
doc ing b havrland csc ředitel šzp lány
ing m javorník
ředitel šlp kostelec a č l ing m holík
vedoucí kp
doc ing m slavík csc vedoucí ktv
paeddr d vavrla
kancléř
prof ing z wittlingerová csc vědecká rada kolegium rektora
předseda akademického senátu
prof ing v bejček csc předseda správní rady
ing z bernard
sekretariát rektora
prorektor pro ped a studijní
prof rndr j havlíček csc 2 prorektor pro vav
doc ing i tichá ph d 1 prorektor pro šp a rozvoj
prof ing j balík csc 1 prorektor pro is
prof rndr v slavík drsc 1 proděkan pro ped čin doc ing i majzlík csc prof ing p tlustoš csc proděkan pro zahraničí
prof ing s matula csc proděkan pro rozvoj
prof ing j šantrůček csc proděkan pro vav
prof mvdr ing f jílek drsc kvestor
ing jiří boháček
tajemník
judr m krajhanzlová
proděkan pro ped čin doc ing p pech csc doc ing j viewegh csc proděkan pro zahraničí
doc ing l šišák csc proděkan pro vav
ing p zasadil ph d tajemník
ing mgr f míka
proděkan pro ped čin ing jiří vaněk ph d proděkan pro zahraničí
phdr dr m lošťák ph d proděkan pro rozvoj
doc ing z havlíček csc proděkan pro vav
doc ing i boháčková csc tajemník
judr m divišová
proděkan pro ped čin doc ing v jurča csc proděkan pro zahraničí
dr ing f kumhála
proděkan pro vav
prof ing k pokorný csc tajemník
ing j zeman
zástupce řed pro ped zál dr ing k srnec
zástupce řed pro zahr ing v krepl csc zástupce řed pro vav
doc mvdr r sovják csc tajemník
ing j hřebejková
zástupce pro studium
ing i miller ph d zástupce pro vav
paeddr m krhutová
tajemník
ing taťána frýbortová
zástupce pro studium
paeddr d vavrla
tajemník
ing f slezák
rektor
prof ing jan hron drsc poradce pro rozvoj a výstavbu
prof ing k pokorný csc řídící struktura čzu v praze
společenské organizace
studentské organizace
auditor
doc ing v vít csc požární technik
adolf hájek
vnitřní záležitosti a obrana
antonín kolář
prof ing s matula csc ing p zasadil ph d doc ing z havlíček csc ing v krepl csc doc ing j viewegh csc dr ing k srnec
doc ing v jurča csc dr ing f kumhála
ředitel sic
ing d novák csc ředitel úvt
-
ředitel unico-agric
ing m ledvinka
ředitel kam
k koksch
prorektor pro zahraniční zál prof ing p kovář drsc 4 autoprovoz
r bárta
prov zahradnictví
bc j mejstřík
osobní oddělení
j formánková
mzdové oddělení
ing o kreslová
ekonomický odbor
ing v vojta
prov -tech odbor
ing d erben
identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 4 a2 orgány uchazeče a jejich jmenovité složení rektor prof ing jan hron drsc dr h c prorektoři prof ing pavel kovář drsc prof rndr jaroslav havlíček csc prof rndr václav slavík drsc prof ing jiří balík csc doc ing ivana tichá ph d kvestor ing jiří boháček akademický senát prof rndr vladimír bejček csc předseda rndr jan jehlička csc doc ing iva langrová csc ing rastislav šíša csc ing eva vlková martin hájek ing petr kuřík paed dr jan farkač csc ing štěpán černý ing aleš vorel ing aleš hes csc ing martin pelikán ing edita šilerová rýdl jaroslav steininger michal doc ing boleslav kadleček csc doc rndr milan trch csc doc ing ondřej šařec csc ing petr šařec ing kateřina svárovská dr ing karel srnec michaela dohnalová mgr eva kalová doc milan slavík csc vědecká rada prof ing jan hron drsc dr h c rektor prof ing pavel kovář drsc prorektor prof rndr jaroslav havlíček csc prorektor doc ing ivana tichá ph d prorektorka prof ing jiří balík csc prorektor prof rndr václav slavík drsc prorektor prof ing zdena wittlingerová csc kancléřka prof ing josef kozák drsc dr h c děkan af doc ing miroslav svatoš csc děkan pef prof ing jiří klíma csc děkan tf prof ing vilém podrázský csc děkan lf doc ing bohumil havrland csc ředitel itsz doc ing milan slavík csc vedoucí kat pedagogiky prof ing karel voříšek csc af identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 5
doc ing jaromír šantrůček csc af prof mvdr ing františek jílek drsc af prof ing ivan vrana drsc pef prof ing vladimír brabenec csc pef doc ing zdeněk havlíček csc pef prof rndr ing jiří blahovec drsc tf prof ing miroslav kavka drsc tf prof ing karel pokorný csc tf prof rndr karel šťastný csc lf prof ing josef gross csc lf prof ing ivan roček csc lf doc ing tomáš doucha csc ředitel vúze prof dr ing imrich okenka ph d rektor spu prof ing františek střeleček csc rektor jču prof ing stanislav procházka drsc rektor mzlu mgr jan lipavský csc ředitel vúrv ing josef bouška csc ředitel vúžv ing zdeněk pastorek csc ředitel vúzet doc ing miloslav janeček drsc ředitel vúmop ing petr zahradník csc ředitel vúlhm ing josef běle csc poradce ministra zemědělství čr doc ing jiří volf csc náměstek ministra financí čr ing jaroslav palas ministr zemědělství čr doc ing jaroslava durčáková csc rektorka vše doc ing zdeněk antoš csc mšmt čr správní rada dr ing ladislav bednář ředitel strom a s ing zdeněk bernard vrchní ředitel mšmt čr ing jaroslav brom csc bohumil čada senátor václav čížek starosta městské části praha 6 suchdol doc ing tomáš doucha csc ředitel vúze ing yvona legierská náměstkyně ministra financí ing pavel navrátil csc předseda zd trhový štěpánov ing jiří oliva doc ing václav vinš csc zástupce ředitele odbor vš prof ing zdeněk vostracký drsc rektor západočeské univerzity ing tomáš zídek náměstek ředitele vúze identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 6
a3 přehled resp charakteristika všech činností kterými se uchazeč zabývá 1 česká zemědělská univerzita v praze je univerzitní veřejnou vysokou školou v soustavě vysokých škol české republiky její působnost je dána § 1 zákona č 111 1998 sb o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů zákon o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů 2 čzu a její vysokoškolské ústavy nebo fakulty uskutečňují akreditované bakalářské magisterské a doktorské studijní programy a programy celoživotního vzdělávání agronomická fakulta kód studijního programu stud prog název studijního programu studijní obory kkov název studijního oboru standardní doba studia v akademických rocích forma studia akreditace do b mn p fsa b4102 fytotechnika 4102r006 rostlinná produkce 3 pk 13 12 2007
b4103 zootechnika 4103r008 živočišná produkce 3 pk 13 12 2007
b4103 zootechnika 4103r011 speciální chovy 3 pk 5 12 2005
b4144 zahradnictví 4144r002 zahradnictví 3 pk 13 12 2007
b4147 udržitelné využívání přírodních zdrojů 4106r014 udržitelné využívání přírodních zdrojů 3 pk 13 12 2005
b4148 zemědělství zahradnictví a rozvoj venkova 4103r001 chovatelství 3 pk 13 12 2005
b4148 zemědělství zahradnictví a rozvoj venkova 4131r003 kvalita produkce 3 pk 13 12 2005
b4148 zemědělství zahradnictví a rozvoj venkova 4106r010 rozvoj venkova 3 pk 13 12 2005
b4148 zemědělství zahradnictví a rozvoj venkova 4102r004 pěstování rostlin 3 pk 13 12 2007
b4148 zemědělství zahradnictví a rozvoj venkova 4144r001 produkční a okrasné zahradnictví 3 pk 13 12 2007
n4145 kvalita a zpracování zemědělských produktů 4101t002 kvalita a zpracování zemědělských produktů 2 pk 13 12 2005
n4146 hodnocení a ochrana půdy 3914t001 hodnocení a ochrana půdy 2 p 13 12 2005
n4102 fytotechnika 4102t006 rostlinná produkce 2 pk 13 12 2005
n4102 fytotechnika 4102t017 výživa a ochrana rostlin 2 pk 13 12 2005
n4103 zootechnika 4103t008 živočišná produkce 2 pk 13 12 2005
n4103 zootechnika 4103t012 výživa zvířat a dietetika 2 pk 13 12 2005
n4103 zootechnika 4103t013 zájmové chovy zvířat 2 pk 13 12 2005
n4144 zahradnictví 4108t006 okrasné zahradnictví 2 p 13 12 2005
n4144 zahradnictví 4108t007 produkční zahradnictví 2 p 13 12 2005
n4149 rozvoj venkova a zemědělství 4101t001 hospodaření v zemědělství 2 p 13 12 2005
n4149 rozvoj venkova a zemědělství 4106t011 rozvoj venkovského prostoru 2 p 13 12 2005
n4149 rozvoj venkova a zemědělství 4101t018 zemědělství 2 p 13 12 2005
n4150 genové technologie a šlechtění 4106t009 reprodukční biotechnologie 2 p 13 12 2005
n4150 genové technologie a šlechtění 4102t009 šlechtění rostlin 2 p 13 12 2005
n4150 genové technologie a šlechtění 4103t005 šlechtění zvířat 2 p 13 12 2005
identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 7
n4153 natural resources and environment 4106t008 natural resources and environment 2 pa 13 12 2005
n4151 péče o biosféru 4106t006 odpady a jejich využití 2 pk 13 12 2005
n4151 péče o biosféru 4106t015 udržitelný rozvoj biosféry 2 pk 13 12 2005
n4152 rostlinolékařství 4102t007 rostlinolékařství 2 p 13 12 2005
m4101 zemědělské inženýrství 4101t013 zemědělské inženýrství 5 p 13 12 2007
m4101 zemědělské inženýrství 4102t006 rostlinná produkce 5 pk 13 12 2007
m4101 zemědělské inženýrství 4103t008 živočišná produkce 5 pk 13 12 2007
m4101 zemědělské inženýrství 4102t007 rostlinolékařství 5 p 13 12 2007
m4101 zemědělské inženýrství 4108t003 zahradnictví 5 p 13 12 2007
m4101 zemědělské inženýrství 4101t002 kvalita a zpracování zemědělských produktů 5 p 13 12 2007
m4101 zemědělské inženýrství 4101t001 hospodaření v zemědělství 5 p 13 12 2007
m4101 zemědělské inženýrství 3914t001 hodnocení a ochrana půdy 5 p 5 12 2007 m4101 zemědělské inženýrství 4106t006 odpady a jejich využití 5 p 5 12 2007 m4108 zahradnické inženýrství 4108t001 zahradní inženýrství 5 p 13 12 2007
p4102 fytotechnika 4102v002 obecná produkce rostlinná 3 pk 13 12 2009
p4102 fytotechnika 4102v008 speciální produkce rostlinná 3 pk 13 12 2009
p4103 zootechnika 4103v002 obecná zootechnika 3 pk 13 12 2009
p4103 zootechnika 4103v004 speciální zootechnika 3 pk 13 12 2009
p4106 zemědělská specializace 4102v011 zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin 3 pk 13 12 2009
p4106 zemědělská specializace 4106v017 zemědělská chemie 3 pk 13 12 2005 fakulta lesnická a environmentální kód studijního programu stud prog název studijního programu studijní obory kkov název studijního oboru standardní doba studia v akademických rocích forma studia akreditace do b mn p fsa b3341 dřevařství 3341r001 dřevařství 3 pk 23 11 2007
b3904 inženýrská ekologie 3904r002 aplikovaná ekologie 3 pk 23 11 2007
b3915 krajinářství 3914r013 krajinářství 3 pk 23 11 2007
b3915 krajinářství 3914r015 územní technická a správní služba 3 pk 23 11 2007
b4132 lesnictví 4132r001 hospodářská a správní služba v lesním hospodářství 3 pk 23 11 2007
b4132 lesnictví 4132r002 lesnictví 3 pk 23 11 2007 bc obecný b4132 lesnictví 4132r002 lesnictví 3 pk 23 11 2005 bc pro profesní praxi
n3301 dřevařské inženýrství 3301t001 dřevařské inženýrství 2 pk 23 11 2005
n3904 inženýrská ekologie 3904t002 aplikovaná ekologie 2 pk 23 11 2005
n4107 lesní inženýrství 4107t003 lesní inženýrství 2 pk 23 11 2005
n3914 krajinné inženýrství 3914t002 krajinné inženýrství 2 pk 23 11 2005
m3301 dřevařské inženýrství 3301t001 dřevařské inženýrství 5 pk 23 11 2007
m3904 inženýrská ekologie 3904t002 aplikovaná ekologie 5 pk 23 11 2007
m3914 krajinné inženýrství 3914t002 krajinné inženýrství 5 pk 23 11 2007
m4107 lesní inženýrství 4107t003 lesní inženýrství 5 pk 23 11 2007
p3904 inženýrská ekologie 1604v001 aplikovaná a krajinná ekologie 3 pk 23 11 2009
p3914 krajinné inženýrství 3914v005 ochrana půdy a meliorace 3 pk 23 11 2009
p3914 krajinné inženýrství 3914v010 zemědělská a lesnická hydrologie 3 pk 23 11 2009
p4107 lesní inženýrství 4107v010 pěstování lesa 3 pk 23 11 2009
p4107 lesní inženýrství 4107v011 technika a mechanizace v lesním hospodářství 3 pk 23 11 2009
identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 8
p4107 lesní inženýrství 4107v002 hospodářská úprava lesa 3 pk 23 11 2009
p4107 lesní inženýrství 4107v001 dendrologie a šlechtění lesních dřevin 3 pk 23 11 2005
p1507 botanika 1507v001 anatomie a fyziologie rostlin 3 pk 23 11 2005 od 2002 3 zákaz přijímat studenty p1514 ekologie 1603v002 ekologie 3 pk 23 11 2009
p6208 ekonomika a management 6208v097 řízení a ekonomika podniků 3 pk 25 1 2006 p4107 lesní inženýrství 4107v013 ochrana lesů a myslivost 3 pk 31 12 2006 fakulta provozně ekonomická kód studijního programu stud prog název studijního programu studijní obory kkov název studijního oboru standardní doba studia v akademických rocích forma studia akreditace do b mn p fsa b6202 hospodářská politika a správa 6208r076 podnikání a administrativa 3 pk 19 6 2007 b6202 hospodářská politika a správa 6202r065 veřejná správa a regionální rozvoj 3 pk 19 6 2007 b6207 kvantitativní metody v ekonomice 6209r024 systémové inženýrství 3 pk 19 6 2007 b6208 ekonomika a management 6208r094 provoz a ekonomika 3 pk 19 6 2007 b6208 ekonomika a management 6208r110 agricultural economics and management 3 pa 19 6 2007 b6208 ekonomika a management 6208r111 agrarökonomie 3 pa 19 6 2007 b6208 ekonomika a management 6202r067 evropská agrární diplomacie 3 pk 19 6 2007 b6209 systémové inženýrství a informatika 1801r001 informatika 3 pk 19 6 2007 n6202 hospodářská politika a správa 6208t076 podnikání a administrativa 2 pk 19 6 2005 n6202 hospodářská politika a správa 6202t065 veřejná správa a regionální rozvoj 2 pk 19 6 2005 n6207 kvantitativní metody v ekonomice 6209t024 systémové inženýrství 2 pk 19 6 2005 n6208 ekonomika a management 6208t094 provoz a ekonomika 2 pk 19 6 2005 n6208 ekonomika a management 6202t067 evropská agrární diplomacie 2 pk 19 6 2005 n6209 systémové inženýrství a informatika 1801t001 informatika 2 pka 19 6 2005 n6208 ekonomika a management 6208t110 agricultural economics and management 2 pa 19 6 2005 m6202 hospodářská politika a správa 6208t076 podnikání a administrativa 5 pk 19 6 2007 m6202 hospodářská politika a správa 6202t065 veřejná správa a regionální rozvoj 5 pk 19 6 2007 m6207 kvantitativní metody v ekonomice 6209t024 systémové inženýrství 5 pk 19 6 2007 m6208 ekonomika a management 6208t094 provoz a ekonomika 5 pk 19 6 2007 m6208 ekonomika a management 6208t110 agricultural economics and management 5 pa 19 6 2007 m6208 ekonomika a management 6208t111 agrarökonomie 5 pa 19 6 2007 m6209 systémové inženýrství a informatika 1801t001 informatika 5 pk 19 6 2007 identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 9
p6202 hospodářská politika a správa 6202v066 regionální a sociální rozvoj 3 pk 19 6 2005 p6207 kvantitativní metody v ekonomice 6209v024 systémové inženýrství 3 pk 19 6 2009 p6207 kvantitativní metody v ekonomice 1802v016 zpracování dat a matematické modelování v zemědělství 3 pk 9 4 2001 p6208 ekonomika a management 6208v112 podniková a odvětvová ekonomika 3 pk 19 6 2009 p6208 ekonomika a management 6208v037 management 3 pk 19 6 2009 p6208 ekonomika a management 6208v097 řízení a ekonomika podniků 3 pk 9 4 2001 p6209 systémové inženýrství a informatika 6209v015 informační management 3 pk 19 6 2009 fakulta technická kód studijního programu stud prog název studijního programu studijní obory kkov název studijního oboru standardní doba studia v akademických rocích forma studia akreditace do b mn p fsa b3710 technika a technologie v dopravě a spojích 3708r020 silniční a městská automobilová doprava 3 pk 5 12 2005 b3909 procesní inženýrství 3647r021 technologická zařízení staveb 3 pk 5 12 2005 b3909 procesní inženýrství 3904r018 technologie a technika zpracování odpadů 3 pk 5 12 2005 b4101 zemědělské inženýrství 4101r012 zemědělská technika 3 pk 5 12 2005 b4106 zemědělská specializace 6208r065 obchod a podnikání s technikou 3 pk 5 12 2005 n3710 technika a technologie v dopravě a spojích 3708t020 silniční a městská automobilová doprava 2 pk 5 12 2005 n3909 procesní inženýrství 3607t022 technologická zařízení staveb 2 pk 5 12 2005 n4101 zemědělské inženýrství 4101t012 zemědělská technika 2 pk 5 12 2005 n4106 zemědělská specializace 6208t065 obchod a podnikání s technikou 2 pk 5 12 2005 n3909 procesní inženýrství 3904t018 technologie a technika zpracování odpadů 2 pk 5 12 2005 m3710 technika a technologie v dopravě a spojích 3708t020 silniční a městská automobilová doprava 5 pk 5 12 2007 m3909 procesní inženýrství 3607t022 technologická zařízení staveb 5 pk 5 12 2007 m3909 procesní inženýrství 3904t018 technologie a technika zpracování odpadů 5 pk 5 12 2007 m4101 zemědělské inženýrství 4101t012 zemědělská technika 5 pk 5 12 2007 m4106 zemědělská specializace 6208t065 obchod a podnikání s technikou 5 pk 5 12 2007 p3903 kybernetika a řídící technika 2612v005 automatizace a robotizace 3 pk omezení akreditace- zákaz přijímání dalších studentů od 2002 3 p3906 speciální technologie 3911v009 jakost a spolehlivost strojů a zařízení 3 p k 25 1 2010 p3907 energetika 3907v002 energetika 3 pk 25 1 2006 p4106 zemědělská specializace 4106v016 vlastnosti a zpracování 3 omezení akreditace- identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 10
zem materiálů a produktů zákaz přijímání dalších studentů od 2002 3 p4101 zemědělské inženýrství 4101v008 technika a mechanizace zemědělství 3 pk 25 1 2010 p4101 zemědělské inženýrství 4101v009 technika výrobních procesů 3 pk 25 1 2006 p4106 zemědělská specializace 4101v021 marketing strojů a technických systémů 3 pk 22 10 2009 institut tropů a subtropů kód studijního programu stud prog název studijního programu studijní obory kkov název studijního oboru standardní doba studia v akademických rocích forma studia akreditace do b mn p fsa b4106 zemědělská specializace 4106r022 zemědělství tropů a subtropů 3 pa 23 11 2005
n4106 zemědělská specializace 4106t022 zemědělství tropů a subtropů 2 pa 23 11 2005
m4106 zemědělská specializace 4106t022 zemědělství tropů a subtropů 5 pa 23 11 2007
p4106 zemědělská specializace 4106v012 tropické a subtropické zemědělství 3 pka 23 11 2005 3 čzu koná habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v následujících akreditovaných oborech agronomická fakulta habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem agrochemie a výživa rostlin anatomie fyziologie a reprodukce hospodářských zvířat aplikovaná genetika a šlechtění kvalita zemědělských produktů obecná produkce rostlinná obecná zootechnika pedologie rostlinolékařství speciální produkce rostlinná speciální zootechnika výživa a krmení hospodářských zvířat zahradnictví zemědělská chemie zemědělská mikrobiologie habilitační řízení pícninářství fakulta lesnická a environmentální habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem anatomie a fyziologie dřevin aplikovaná a krajinná ekologie ekologie ekonomika a řízení lesního hospodářství hospodářská úprava lesů lesnická dendrologie lesnická mechanizace identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 11
lesní těžba a zpracování dřeva fakulta technická habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem energetika technika a technologie zpracování zemědělských materiálů a produktů technika a mechanizace zemědělství fakulta provozně ekonomická habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem podniková ekonomika a management odvětvová ekonomika a management management systémové inženýrství informační management habilitační řízení regionální a sociální rozvoj nad rámec výše uvedených činností vykonávaných ze zákona vykonává čzu a její účelová zařízení tyto doplňkové činnosti i česká zemědělská univerzita v praze 1 poradenská expertizní konzultační přednášková a školící činnost 2 pronájem nebytových prostor spojený s dalšími službami 3 provozování autoškoly 4 vydavatelské činnosti 5 zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 6 testování měření a analýzy měření emisí motorových vozidel 7 poskytování software 8 pořádání kurzů a školení na provoz a používání výpočetní techniky 9 zámečnictví 10 tvorba didaktických prostředků 11 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 12 truhlářství 13 ubytovací služby4 14 polygrafická výroba 15 reklamní činnost a marketing 16 pronájem a půjčování věcí movitých prezentační technika 17 výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd v oblasti zemědělských a lesnických věd 18 pořádání výstav veletrhů přehlídek a obdobných akcí ii školní lesní podnik v kostelci nad černými lesy 1 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2 opravy silničních vozidel 3 truhlářství 4 ubytovací služby 5 opravy lesních jmp 6 výroba a opravy zemědělských strojů 7 pilařská výroba 8 pěstební činnost v lesním hospodářství 9 výsadba a prodej okrasných dřevin identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 12
10 těžba dřeva 11 hostinská činnost 12 silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní s vozidly nad 3 5 t celkové hmotnosti a tahači iii školní zemědělský podnik v lánech 1 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2 opravy silničních vozidel 3 truhlářství 4 ubytovací služby4 5 výroba a opravy zemědělských strojů 6 provozování jízdy na koni a kočárem 7 práce a služby mechanizačními prostředky pro zemědělství 8 sklenářské práce 9 kovářství 10 silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní s vozidly nad 3 5t celkové hmotnosti a tahači iv koleje a menzy 1 ubytovací služby 4 2 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 4 nevztahuje se na ubytovací služby poskytované studentům při studiu ve studijních programech a4 podíl výzkumu a vývoje na celkové činnosti uchazeče ukazatel 2002 2003 počet zaměstnanců uchazeče zabývajících se výzkumem a vývojem 547 539 počet přepočtených pracovních úvazků realizovaných ve výzkumu a vývoji 192 189 podíl výdajů na výzkum a vývoj na celkových výdajích uchazeče v procentech 20 52 20 00 popřípadě použijte jiný ukazatel který finančně kvantifikuje podíl výzkumu a vývoje na celkové činnosti uchazeče identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 13 b informace o výzkumné a vývojové činnosti uchazeče vykonavatele b1 specifikace hlavní výzkumné a vývojové činnosti uchazeče vykonavatele vykonavatelem je technická fakulta české zemědělské univerzity v praze výzkumná a vývojová činnost je integrální součástí hlavní činnosti technické fakulty a jednou z jejích základních priorit zaměření výzkumné a vývojové činnosti fakulty je v souladu s dlouhodobou strategií vědeckovýzkumné činnosti čzu v praze vědecká rada fakulty projednává a garantuje kontinuitu výzkumné a vývojové činnosti a inovuje její obsahovou náplň podle současných a zejména perspektivních potřeb praxe na technické fakultě jsou řešeny otázky základního a aplikovaného výzkumu orientované zejména na precizní technické systémy v rostlinné produkci ekologické a energetické úsporné systémy v živočišné produkci efektivnost energetických toků při zabezpečování produkce potravin optimalizaci řízení spolehlivosti a environmentálních aspektů strojů zavádění moderních výrobních technologií a automatizovaných řídících systémů tvorbu a implementaci informačních a komunikačních technologických aplikací snižování měrné energetické náročnosti technologických systémů v agropotravinářském komplexu vývoj měřicích metod pro určení kvality a složení jatečního masa využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie při respektování podmínek tvorby a ochrany pracovního a životního prostředí včetně ekologických hledisek optimalizace technologických a pracovních procesů u různých způsobů zpracování půdy zakládání porostů ošetřování během vegetace a sklizně hlavních polních plodin klasickými půdoochrannými a minimalizačními technologiemi těžiště úkolů v oblasti výzkumu a vývoje spočívalo v letech 1999 2003 v řešení a 3 výzkumných záměrů b 19 externích grantových projektů z toho 4 projekty v rámci gačr 1 grant fr vš 10 grantů řešených s podporou nazv 2 granty se zahraničních účastí a 2 rozvojové projekty s celkovou finanční dotací 6 224 816 kč nedílnou součástí výzkumné a vývojové činnosti fakulty je pořádání mezinárodních vědeckých konferencí jako např trends in agriculturale engineering 1992 1999 rozvoj vzdělávání a výzkumu na technické fakultě čzu v praze 2002 mezinárodních vědeckých konferencí doktorandů a mladých vědeckých pracovníků 2001 2003 apod katedry fakulty organizují vědecké a odborné semináře převážně rovněž s mezinárodní účastí a na základě konkrétních objednávek z praxe realizují odborné kurzy a workshopy prohlubuje se poradenská a expertizní činnost pracovníků fakulty transfer výsledků výzkumné činnosti se uskutečňuje publikacemi ve vědeckých a odborných časopisech aktivními účastmi a otištěnými referáty ve sbornících z mezinárodních konferencí a seminářů v tuzemsku i v zahraničí současně je průběžně aktualizován a inovován obsah přednášek pro studenty o verifikované závěry vlastní výzkumné činnosti pedagogů důležitým hlediskem a nutnou potřebou pro další rozvoj fakulty je růst počtu doktorandů v 7 akreditovaných studijních oborech doktorského studijního programu v prezenční a kombinované formě studia technická fakulta má celkem 76 doktorandů identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 14
z toho 54 v prezenční formě studia a 22 v kombinované formě studia stav k 1 1 2004 interní grantová agentura fakulty umožňuje širší aktivní zapojení doktorandů a mladých pracovníků do úkolů v oblasti výzkumu a vývoje fakulta uskutečňuje ve třech akreditovaných oborech habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pracovníci fakulty z řad profesorů a docentů jsou členy vědeckých rad fakult tuzemských i zahraničních univerzit výzkumných ústavů a redakčních rad tuzemských i zahraničních vědeckých a odborných časopisů v souladu s dlouhodobou strategií a kontinuitou výzkumné a vývojové činnosti schválenou na vědecké radě fakulty předkládá technická fakulta čzu v praze pro období let 2005 2011 tři výzkumné záměry 1 studium zemědělského technologického systému s ohledem na jeho racionalizaci a šetrnou interakci s ekosystémy kulturní krajiny 2 transformace energie v environmentálních systémech agropotravinářského komplexu 3 jakost a provozní spolehlivost výrobních zařízení se zřetelem na bezpečnost a životní prostředí b2 přínos uchazeče vykonavatele k rozvoji poznání v oblastech uvedených v bodě b1 v národním a mezinárodním kontextu hlavní výzkumná a vývojová činnost vykonavatele je v souladu s dlouhodobou strategií schválenou vědeckou radou fakulty zaměřena na 1 precizní technické systémy v rostlinné produkci 2 transformace energie v environmentálních systémech agropotravinářského komplexu 3 jakost a provozní spolehlivost výrobních zařízení ad 1 v oblasti precizních technických systémů v rostlinné produkci lze jako přínosy k rozvoji poznání uvést prohloubení znalostí o strukturálních zdrojích mechanických vlastností plodového ovoce a kořenové a hlíznaté zeleniny zjištění znalostí mechanismů poškození uvedených produktů a úlohy působení vnějších sil a vnějších podmínek teplota tlak hlubší poznání souvislostí mezi mechanickými vlastnostmi uvedených produktů a jejich senzorickým vnímáním prostřednictvím instrumentální textury vybudování stabilního pracoviště s experimentální aparaturou umožňující na potřebné úrovni vytvářet digitální bez filmového nosiče rentgenogramy v reálném čase vytvoření metody laboratorního modelování stlačování půdy která významně urychluje a zpřesňuje výzkum v oblasti zhutňování půd vozidly výzkum a vývoj speciálních čidel pro získávání a ukládání dat o fyzikálních vlastnostech půdy a rostlinných produktů ve vazbě na okamžitou polohu strojů a měřících přístrojů na pozemcích včetně odpovídajícího sw pro zpracování a zaznamenání signálu do datových vět pro potřeby zpracování v gis bylo vyvinuto a vyrobeno nové čidlo pro měření výnosu pícnin u rotační žací lišty čidlo pro měření vodivosti půdy penetrometrického odporu a vlhkosti půdy a spotřeby nafty jsou další nová čidla která vznikla během výzkumné činnosti řešitelského týmu vykonavatele byla vyvinuta univerzální měřící ústředna umožňující sběr zpracování a záznam dat z čidel a gps byl vytvořen software pro záznam a zpracování dat přenášených off-line identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 15
pomocí sítě gsm ze stroje na pracoviště pc byl zahájen vývoj zařízení pro on-line přenos dat pomocí telemetrických modulů ze stroje na pc určených pro navigaci stroje a regulaci aplikace variabilních dávek vstupů podle vytvořených aplikačních map získané výsledky zpracované s podporou principů používaných v gis systémech jsou využívány k tvorbě strategií v oblasti lokálně cíleného zpracování půdy a optimalizaci pěstebních technologií člen řešitelského týmu se podílel na vydání knižní monografie usa z oblasti aplikace fyzikálních metod v zemědělství na výzkum v oblasti tvorby metod a vývoje čidel byly zaznamenány kladné zahraniční ohlasy během řešení se vykonavatel stal zakladatelem a koordinátorem volného sdružení pma labs laboratoří zabývajících se vývojem a využíváním fyzikálních metod v zemědělství http pmalabs tf czu cz ad 2 za hlavní přínosy pracoviště vykonavatele na úseku transformace energie v environmentálních systémech agropotravinářského komplexu lze považovat výsledky ověřování měrných spotřeb energie v technologických cyklech chovu hospodářských zvířat které jsou součástí databáze normativů spotřeby energie a pohonných hmot mze čr publikované výsledky měrných spotřeb energie při výkrmu brojlerových kuřat v klasických a přírodních stájích vyvolaly několik zahraničních ohlasů výsledky výzkumu energetických systémů pro využívání druhotného tepla větracího vzduchu stájových objektů které slouží jako detailní podklady pro projekci a efektivní využívání těchto systému v rámci čkait a čea kvalitativní zhodnocení účinků systémů adiabatického ochlazování vzduchu ve stájích pro chov brojlerových kuřat a prasat o výsledky sledování a analýz účinků projevily zájem renomovaní výrobci a prodejci zemědělské techniky v čr strom praha a s bauer a s tábor při řešení výzkumných projektů byla navázána spolupráce s předním evropským výzkumným pracovištěm v oboru výroby a zpeněžování masa spolkovým ústavem pro výzkum masa baff bundesanstalt für fleischforschung institut für fleischforschung kulmbach brd v kulmbachu v srn vzhledem k tomu že se v kulmbachu řeší obdobné úkoly byla uskutečněna výměna zkušeností i výsledků řešení v německu bylo provedeno společné měření impedance jatečních těl skotu na jatkách v altenburgu v roce 1999 a v roce 2002 které ověřilo použití této metody k stanovení jakosti a třídění jatečně upravených půlek skotu ad 3 v problematice jakosti a provozní spolehlivosti výrobních zařízení lze podíl a výsledky vykonavatele pro přínos k rozvoji poznání charakterizovat takto byl vypracován koncept systému jakosti a řízení provozní spolehlivosti v údržbě byl vyvinut přístroj pro akcelerační měření výkonu spalovacích motorů byla navržena a je ověřována metoda alternativního měření měrných emisí a měrné spotřeby paliva spalovacích motorů založená na originálním kvazistatickém principu byly stanoveny charakteristiky obrobitelnosti vybraných návarových materiálů byl vyvinut půdní částicový tribometr a provedeno ověřovací měření byly zjištěny nákladové znaky jakosti vybraných plužních čepelí byl zpracován katalog jednotlivých druhů poškození a opotřebení včetně vzorků identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 16
k dalším výsledkům patří např elektronické měření relativních kompresních tlaků válců spalovacích motorů pro atal tábor parametrů spalovacích motorů provozní hodnocení environmentálních znaků jakosti motorových vozidel provozní hodnocení environmentálních znaků jakosti motorových vozidel apod v mezinárodním rámci je vykonavatel zapojen v rámci pracovní skupiny wg 3 tc56 iec do přípravy norem z oblasti udržovatelnosti a zajištěnosti údržby další členové týmu jsou zapojeni v projektu eu cost 319 10 research in technical measures applicable to vehicle maintenance which would economically motivate ecological running of traffic in the czech republic výzkum technických měření a opatření použitelných v oblasti údržby vozidel která by mohla ekonomicky motivovat ekologický dopravní provoz v čr a v projektu eu cost 346 10 measuring method on the free rollers for lorries tractors and special vehicles and its utilization at the emission fuel consumption and engine technical state test měřicí metoda na volných válcích pro nákladní automobily traktory a speciální vozidla a její využití pro test emisí spotřeby paliva a technického stavu spalovacího motoru dále na řešení mezinárodních výzkumných projektů cost 516 40 tribologické charakteristiky nových návarových kompozitních materiálů pro podmínky abrazivního a erozivního opotřebení cost 532 001 adhezivní opotřebení a kontaktní únava duplexně zpracovaných nízkolegovaných ocelí eureka 1468 excoad vývoj a aplikace nových návarových kompozitních materiálů do podmínek abrazivního a erozivního opotřebení cost 516 10 vliv parametrů intersticiálního difuzního sycení a procesů pvd a ibad na tribologické charakteristiky pm ocelí b3 nejvýznamnější výsledky výzkumu a vývoje uplatněné uchazečem vykonavatelem v oblastech uvedených v bodě b1 za posledních 5 let souhrnná charakteristika 1 v oblasti výzkumu a vývoje precizních technických systémů v rostlinné produkci byly vypracovány nové metodiky pro měření a hodnocení fyzikálních vlastností zemědělských materiálů půdy hnojiv a parametrů spotřeby s ohledem na aspekty lokálně cíleného hospodaření na půdě které významně akcentuje aspekty ekologického hospodaření získané výsledky zpracované s podporou principů používaných v gis systémech jsou využívány k tvorbě řídících strategií v oblasti lokálně cíleného zpracování půdy a optimalizaci pěstebních technologií bylo vyvinuto a vyrobeno zcela nové čidlo pro měření výnosu pícnin u rotační žací lišty čidlo pro měření vodivosti půdy penetrometrického odporu a vlhkosti půdy a spotřeby nafty jsou další nová čidla která vznikla během řešení rovněž byla vyvinuta univerzální měřící ústředna umožňující sběr zpracování a záznam dat z čidel a gps byl vytvořen software pro záznam a zpracování dat přenášených off-line pomocí sítě gsm ze stroje na pracoviště pc dále byl zahájen vývoj zařízení pro on-line přenos dat pomocí telemetrických modulů ze stroje na pc určených pro navigaci stroje a regulaci aplikace variabilních dávek vstupů podle vytvořených aplikačních map na výzkum v oblasti tvorby metod a vývoje čidel byly též zaznamenány kladné zahraniční ohlasy výše uvedené nejvýznamnější výsledky byly dosaženy jednak v rámci řešení výzkumného záměru msm 413100014 precizní technické systémy v rostlinné produkci a dále v grantech copernicus cipa-ct94-0112 gačr 525-96-1398 nazv qd 1053 qf 3257 qe 1262 a qe 0009 celkově bylo k problematice související s problematikou precizních technických systémů v rostlinné produkci publikováno 42 vědeckých článků 3 knižní monografie z toho 1 v usa 68 příspěvků ve sbornících z mezinárodních konferencí a 75 příspěvků na domácích vědeckých konferencích výsledky byly též publikovány v odborných časopisech a na identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 17
výstavách techagro a pragaagro všechny výše uvedené výsledky výzkumu a vývoje budou využity při řešení nově navrhovaného výzkumného záměru 2 v oblasti výzkumu a vývoje transformace energie v environmentálních systémech agropotravinářského komplexu v posledních 5 letech pracoviště řešilo resp spolupracovalo při řešení grantových projektů nazv mze čr fondu rozvoje vysokých škol a výzkumného záměru tf čzu v praze v rámci projektů nazv mze čr qf 3160 výzkum nových technologických postupů pro efektivnější využití zemědělských a potravinářských odpadů 2003 2007 čzu nositel příjemce qd 1208 systémové využití biomasy v podmínkách čr 2001 2004 čzu spolunositel qd 1209 technologické systémy pro využití biopaliv z energetických plodin 2001 2004 čzu nositel v rámci řešení předchozího výzkumného záměru msm413100015 ekologické a energetické úsporné systémy v živočišné produkci na který navazuje navrhovaný výzkumný záměr bylo celkem publikováno 84 příspěvků ve vědeckých a odborných časopisech na mezinárodních konferencích 3 v oblasti výzkumu a vývoje jakosti a provozní spolehlivosti výrobních zařízení v oblasti jakosti a provozní spolehlivost výrobních zařízení byl vypracován koncept systému jakosti a řízení provozní spolehlivosti v údržbě vycházející z obecných zásad uvedených v normě iso 9001 2000 dále byla vypracována metodika hodnocení jakosti výrobního zařízení založená na kardinálních nominálních a ordinálních znacích jakosti v rámci studia spolehlivosti byly zkoumány mezní stavy funkčních ploch strojních součástí na základě výsledků mechanismů poruch a procesů stárnutí a byl vypracován katalog jednotlivých druhů poškození a opotřebení včetně vzorků pro potřeby stanovení normativů diagnostických signálů představujících exaktní parametry preventivní údržby byla navržena rámcová metodika výpočtu těchto veličin založená na technicko-ekonomickém kritériu rovněž byl položen základ metodiky logistiky náhradních dílů a řízení jejich zásob včetně logistiky montáže ve velkosériové výrobě pro zabezpečování provozní spolehlivosti výrobních zařízení zejména v oblasti zajištěnosti údržby byla vypracována základní koncepce počítačové podpory zaměřené na řízení údržby a byla ověřena formou pilotního projektu v provozních podmínkách v oblasti hodnocení a zlepšování jakosti a životnosti strojních součástí byl vyvinut půdní částicový tribometr a provedeno ověřovací měření odolnosti proti opotřebení s abrazivem půdního původu na klasickém tribometru byly zjištěny charakteristiky odolnosti proti opotřebení různých návarových materiálů v reálných provozních podmínkách byla provedena řada nákladového hodnocení jakosti plužních čepelí na základě navržené a propracované metodiky rovněž byl položen základ hodnocení jakosti a spolehlivosti a dalších základních vlastností spojů zhotovených různými technologiemi lepení šroubování nýtování svařování s cílem zvýšit jakost a spolehlivost byl navržen kompozitního návarový materiál se sníženým obsahem cr pro extrémní podmínky abrazivního opotřebení duplexní povrchové úpravy ledeburitických nástrojových ocelí řešeno v rámci mezinárodních projektů cost a eureka a byly navrženy základní metody zvyšování životnosti a spolehlivosti součástí a konstrukčních prvků pracujících v podmínkách koroze a opotřebení aplikací povrchových úprav speciální návary nástřiky povlaky v oblasti hodnocení jakosti a spolehlivosti spalovacích motorů a motorových vozidel byl vyvinut přístroj pro akcelerační měření výkonů a dále byla navržena a ověřována metoda alternativního měření měrných emisí a měrné spotřeby paliva spalovacích motorů identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 18
založená na originálním kvazistatickém principu pro potřeby tohoto měření byla navržena válcová zkušební stanice s aparaturou pro měření emisí v rámci projektu eu cost 319 10 výzkum technických měření a opatření použitelných v oblasti údržby vozidel která by mohla ekonomicky motivovat ekologický dopravní provoz v čr a eu cost 346 10 měřicí metoda na volných válcích pro nákladní automobily traktory a speciální vozidla a její využití pro test emisí spotřeby paliva a technického stavu spalovacího motoru celkově bylo k problematice související s jakostí a provozní spolehlivostí za sledované období publikováno 39 vědeckých článků 71 příspěvků ve sbornících z mezinárodních konferencí a 73 příspěvků na domácích vědeckých konferencích výsledky byly též publikovány v odborných časopisech b4 mezinárodní spolupráce uchazeče vykonavatele ve výzkumu a vývoji b4 a účast uchazeče vykonavatele na uskutečňování mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji realizovaná na základě mezinárodních smluv uzavřených čr eu cost 319 10 research in technical measures applicable to vehicle maintenance which would economically motivate ecological running of traffic in the czech republic výzkum technických měření a opatření použitelných v oblasti údržby vozidel která by mohla ekonomicky motivovat ekologický dopravní provoz v čr doba řešení 1994 1998 eu cost 346 10 measuring method on the free rollers for lorries tractors and special vehicles and its utilization at the emission fuel consumption and engine technical state test měřicí metoda na volných válcích pro nákladní automobily traktory a speciální vozidla a její využití pro test emisí spotřeby paliva a technického stavu spalovacího motoru dále na řešení mezinárodních výzkumných projektů doba řešení 1999 2004 cost 516 10 vliv parametrů intersticiálního difuzního sycení a procesů pvd a ibad na tribologické charakteristiky pm ocelí doba řešení 1996 2000 cost 516 40 tribologické charakteristiky nových návarových kompozitních materiálů pro podmínky abrazivního a erozivního opotřebení doba řešení 1997 2000 cost 532 001 adhezivní opotřebení a kontaktní únava duplexně zpracovaných nízkolegovaných ocelí doba řešení 2003 2007 eureka 1468 excoad vývoj a aplikace nových návarových kompozitních materiálů do podmínek abrazivního a erozivního opotřebení doba řešení 1997 2000 spolupráce na řešení projektu copernicus-cipa_ct94-0112 s pracovišti v německu maďarsku a polsku doba řešení 1995 1998 spolupráce na řešení prostřednictvím vúze praha projektu 5 rp-ist 1999-
21056 wirelessinfo non profit agrucultire systém implementation doba řešení 1999 2002 b4 b kolektivní členství uchazeče vykonavatele v nevládních mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje eps evropská fyzikální společnost identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 19 b4 c individuální členství zástupců uchazeče v nevládních mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje prof rndr l bican drsc ams american mathematical society prof rndr ing j bláhovec drsc isase international society of agromaterial science and engineering doc ing z bohuslávek csc ifac international federation of automatic control ing j bouček ifac international federation of automatic control doc rndr j coufal csc ams american mathematical society ems european mathematical society doc rndr p gurka csc ams american mathematical society doc ing j hůla csc istro international soil and tillage research organization prof ing m kavka drsc mezinárodní komise pro poradenství v oblasti mechanizace pěstování olejnin prof ing p kic drsc club of bologna - c i g r wg 1 education - c i g r wg 13 climatization of houses prof ing j klíma csc abi american bibliografical institute - rba research board of advisors prof ing v legát drsc efnms the european federation of national maintenance societies wg 5 - iec tc 56 mezinárodní elektrotechnická komise pro normalizaci spolehlivost pracovní skupina wg 6 doc ing j matějka csc istvs mezinárodní společnost pro systémy terénních vozidel doc ing josef pecen csc polskie towarzystwo agrofizyczne rndr v roubík csc european physics education network - association for educational assessment europe doc ing a rybka csc c i g r doc ing j suchánek csc international tribology council doc ing o šařec csc polská akademie nauk sekce inženýrská - mezinárodní komise pro poradenství v oblasti mechanizace pěstování olejnin ing petr šařec asae american society of agricultural engineers prof ing j talácko csc ifpr international fundation for production research doc ing j volf drsc imeco tc 17 measurement and control in robotic - abi american bibliography institute identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 20
b4 d smlouvy nebo společné projekty uchazeče vykonavatele se zahraničními organizacemi zabývajícími se výzkumem a vývojem spolupráce institut agrofyziky lublin polsko instrumentace rentgenografické metody doba trvání 1978 2006 pravidelně se s prodlužuje agrofyzikální institut rav st peterburk rusko zdokonalování rentgenografické metody doba trvání 1978 2006 pravidelně se s prodlužuje univerzita v rostoku fakulta agroekologická srn spolupráce v oblasti obnovitelných zdrojů energie při respektování regionálních hledisek doba trvání smluvní časově neomezená spolupráce od r 1970 bundesanstalt für fleischforschung baff institut für fleischforschung kulmbach srn spolupráce na vývoji metod ke stanovení jakosti masa a třídění jatečně upravených půlek skotu doba trvání 1996 dosud každoročně se obnovuje bilaterální smlouvy slovenská polnohospodárská univerzita mechanizační fakulta nitra slovensko doba trvání 1999 dosud pravidelně se s prodlužuje technická univerzita zvolen slovensko doba trvání 2003-2006 univerzita rostok srn doba trvání 1970-dosud časově neomezená univerzita udine srn doba trvání 1998 dosud každoročně se obnovuje polytechnika valencie španělsko doba trvání 1999 dosud každoročně se obnovuje univerzita evora portugalsko doba trvání 2000 dosud každoročně se obnovuje univerzita braunschweig srn doba trvání 2001 dosud každoročně se obnovuje univerzita wolverhampton velká británie doba trvání 1998 dosud každoročně se obnovuje polytechnika kotka finsko doba trvání 1999 dosud každoročně se obnovuje univerzita helsinky finsko doba trvání od r 2004 b4 e další formy mezinárodní spolupráce uchazeče ve výzkumu a vývoji mezinárodní vědecké konference pořádané vedením tf např trends in agricultural engineering science and research implements of global development of state mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků pořádané vedením technické fakulty čzu v praze zakladatel a koordinátor volného sdružení pma labs laboratoří zabývajících se vývojem a využíváním fyzikálních metod v zemědělství http pmalabs tf czu cz mezinárodní vědecké semináře pořádané katedrami technické fakulty členství v normotvorné pracovní skupině iec tc 56 spolehlivost wg 3 pro udržovatelnost a zajištění údržby výměnné výzkumné a přednáškové pobyty pedagogů technické fakulty výměnné pobyty doktorandů technické fakulty s doktorandy vybraných identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 21
zahraničních univerzit b5 rozpočet uchazeče vykonavatele na výzkum a vývoj v předcházejících 5 letech v tis kč rok institucionální podpora ze stát rozpočtu účelová podpora ze stát rozpočtu jiné zdroje specifikace jiných zdrojů σ 1999 2474 1706 4180 2000 3066 2199 5265 2001 3756 2396 6152 2002 3590 2560 6150 2003 3386 4160 7546 identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 22
c popis výzkumného záměru c1 vymezení předmětu výzkumné činnosti realizované ve výzkumném záměru celkové vymezení předmětu výzkumné činnosti a vzájemných vazeb předmětem výzkumné činnosti je ucelený segment viz obr 1 studia a tvorby nových technických a technologických prvků zemědělského technologického systému s ohledem na jeho racionalizaci a šetrnou interakci s produkční částí ekosystémů kulturní krajiny východiskem výzkumné činnosti bude vývoj a odzkoušení nových metod testování mechanických a elektrických vlastností materiálů a půdy podporujících šetrnou interakci s ekosystémy kulturní krajiny a kvalitu produkce pro tuto oblast bude rozvíjena laboratoř fyzikálních a technologických vlastností zemědělských materiálů v koordinaci s mezinárodní asociací pma physical methods in agriculture laboratoří na studium fyzikálních vlastností materiálů v laboratorních podmínkách bude navazovat studium lokálně proměnlivých vlastností těchto materiálů a půdy s ohledem na tvorbu nových technických a technologických prvků respektujících zásady šetrné interakce s ekosystémy kulturní krajiny podporující potravinovou bezpečnost a racionalizaci celého systému z hlediska technických prvků bude mít významné místo senzorika zaměřená na kontinuální zjišťování vlastností materiálů především biologických a půdy vhodnými měřícími metodami včetně využití analýzy obrazu a digitálních rentgenogramů pro následnou tvorbu databází a zpracování získaných dat pro tuto oblast budou budovány laboratoře z hlediska technologických prvků bude pozornost zaměřena na půdoochranné environmentální energetické a ekonomické aspekty pěstebních technologií bude se jednat o systémy lokálně cíleného hospodaření na půdě využívajícího precizních technických systémů nadstavbou bude aplikace vhodných informačních technologií jak v oblasti získávání přenosu a zpracování dat tak v oblasti jejich interpretace obr 1 identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 23
předmět výzkumné činnosti realizované ve výzkumném záměru bude navazovat na výsledky řešení výzkumného záměru předchozího v oblasti precizních technických systémů viz ad c3 a c4 a bude kladen větší důraz na šetrnost ve vztahu k životnímu prostředí potravinovou bezpečnost energetickým a ekonomickým aspektům použité technologie vymezení předmětu výzkumu hlavních průřezových problémů v oblasti vývoje a odzkoušení nových metod testování fyzikálních vlastností materiálů bude pozornost zaměřena na zdokonalení a vývoj nových způsobů testování kvality zemědělských produktů s ohledem na způsoby jejich pěstování sklizně skladování a zpracování kromě klasických inženýrských postupů půjde zejména o metody opírající se o studium dissipativních procesů v průběhu deformace tečení některé aspekty termické analýzy a elektrickou vodivost těchto produktů teoretický základ tohoto programu bude spočívat v moderním fyzikálním pojetí měkkých pevných látek soft solids na základě znalostí o fyzikálních vlastnostech biologických materiálů bude dopracována instrumentace rentgenografické metody tak aby vytvářené elektronické rentgenogramy měly srovnatelné rozlišení s fotografií a systém jejich automatické analýzy a zpracování ve vztahu ke kontrole vnitřního poškození biologických materiálů budou zkoumány další možnosti uplatnění této metody včetně její náhrady jinými metodami zejména se bude jednat o možnost aplikace v systémech hodnocení kvality k podpoře potravinové bezpečnosti v návaznosti na kvalitní aplikaci průmyslových hnojiv v rámci precizního hospodaření budou sledovány fyzikální vlastnosti sypkost třecí a hygroskopické vlastnosti a kvalita vliv vlhkosti na změnu vlastností granulí hlavních druhů granulovaných průmyslových hnojiv s ohledem na precizní aplikaci rozmetadly dále bude vyhodnocována rovnoměrnost plošného rozmetání granulí na povrchu pole a další ukazatele charakterizující kvalitu a preciznost aplikace průmyslových hnojiv předmětem výzkumu v oblasti vlivu mechanizmů pojezdových ústrojí na půdu s vazbou na její fyzikální vlastnosti bude experimentální ověření metodiky založené na vyhodnocení otisků pneumatik na tuhé podložce a na laboratorním modelování jejich kompakčních účinků ve vhodně upraveném půdním profilu laboratorního kompaktoru dále bude sledován vliv rychlosti a doby působení zatížení na utužení modelovaného půdního profilu předmětem výzkumu v oblasti senzoriky a technických prvků s vazbou na precizní technické systémy bude měření průtoku a tlaku v hydraulických obvodech které pohání mechanismy strojů určených k dopravě zemědělských materiálů a to při různé průchodnosti a různých vlastnostech dopravovaných materiálů např disperzitě v případě elektrohydraulických zařízení bude předmětem výzkumu odzkoušení a výběr vhodných čidel elektrických nebo hydraulických a jejich umístění v obvodech pro zjišťování energetické náročnosti pracovních operací dále budou navrženy a otestovány vhodné senzory které připadají v úvahu pro průběžné sledování vlastností materiálu vystupujícího ze stroje při sklizni pícnin přičemž pozornost bude věnována zejména průchodnosti vlhkosti a obsahu živin výzkum bude orientován především na bezkontaktní metody měření v návaznosti na úspěšné experimenty v oblasti kontinuálních měření průchodnosti a mapování výnosu při sklizni pícnin žacím strojem bude daný výzkum paralelně rozšířen na výzkum vhodných senzorických prvků a metod pro sledování průchodnosti brambor při jejich mechanizované sklizni rovněž bude testována možnost využití multispektrálních optických čidel k hodnocení stavu porostu a půdních vlastností součástí výzkumu bude též tvorba modifikace a zdokonalování relevantních elektronických systémů a sw pro sběr zpracování a interpretaci dat z čidel včetně signálu gps pozornost bude zaměřena především na vývoj zařízení pro on-line přenos dat pomocí telemetrických modulů ze stroje do pc významnou součástí výzkumných aktivit v oblasti technologických prvků s vazbou na technologický systém bude hodnocení stanovištní heterogenity stavu půdního prostředí ve identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 24
vztahu k podmínkám pro uplatnění ekologicky přínosných postupů půdoochranného zpracování půdy a zakládání porostů plodin k tomu budou využity jednak výsledky laboratorních zkoumání fyzikálních vlastností materiálů a půdy a rovněž kontinuální způsoby měření a mapování v polních podmínkách měření elektrické vodivosti půdy a sledování vybraných půdních a agrochemických charakteristik a výnosů pěstovaných plodin bude využito k mapování prostorové a časové variability a zpracování naměřených dat s cílem určení vzájemných vztahů mezi sledovanými faktory cílem bude určování produkčních zón pro variabilní zpracování půdy a aplikaci vstupů tak aby jednotlivé vstupy byly maximálně šetrné k životnímu prostředí dále bude využit model letadla k získávání snímků porostu ve významných růstových fázích budou hodnoceny půdní vlastnosti na základě letecké fotografie a získávány letecké a družicové snímky které budou analyzovány a klasifikovány budou zjišťovány možnosti detekce plevelů pomocí obrazové analýzy budou zkoumány technické a technologické prvky vedoucí ke snížení pracnosti energetické náročnosti a negativních vlivů na životní prostředí bude se jednat o systémy redukovaného lokálně cíleného hospodaření na půdě při respektování environmentálních energetických a ekonomických hledisek využívajících precizních technických systémů při řešení bude kladen důraz na prvky omezující zátěž ekosystému snížením počtu přejezdů po poli snížením přívodu chemikálií hodnocením a optimalizací výrobních postupů k podpoře řešení technologických problémů bude vyvíjen poradenský systém s využitím dostupných informačních technologií v rámci řešení budou rozvíjeny 4 laboratoře 1 vybudování laboratoře pro vývoj a ověřování senzorů a meřících systémů 2 rozšíření laboratoře fyzikálních a technologických vlastností zemědělských materiálů včetně realizace pracoviště pro rentgenografii biologických materiálů 3 dobudování laboratoře pro analýzu precizních technických systémů 4 rozšíření laboratoře tekutinových mechanismů c2 současný stav úrovně poznání a výzkumné činnosti v oblasti která je předmětem výzkumného záměru z mezinárodního a národního hlediska v současné době jsou zemědělské produkty a z nich získané spotřební výrobky studovány inženýrskými metodami rozdělenými v podstatě do dvou skupin 1 metody určené ke studiu pevných látek založené na teorii pružnosti a 2 metody založené na tečení aplikované zejména v reologii tekutin překrytí obou skupin je sledováno obvykle pouze prostřednictvím formálních modelů z oblasti lineární viskoelasticity blahovec a libra 2001 blahovec et al 1999 tyto metody včetně jejich teoretické báze obvykle nestačí k odhalení a pochopení vzájemných závislostí jak fyziologického tak uměle vyvolaného původu které nezbytně doprovází vznik vývoj a zpracování zemědělských produktů a jsou určujícími parametry alespoň některých ukazatelů jejich kvality uplatnění termické analýzy je v počátcích rozvoje maurer et al 2000 elektrické vlastnosti se používají v některých částech zpracovatelského potravinářského řetězce sice masivně mikrovlnné vaření ale diagnostika jemných strukturálních změn v produktech je v počátcích pro danou oblast se iniciativou jednoho z členů řešitelského týmu vytvořilo v r 2003 mezinárodní sdružení pma labs http pmalabs tf czu cz které se má detailněji zabývat touto problematikou a koordinovat svou činnost současné nedokončené ale fungující pracoviště pro rentgenografickou metodu s vytvářením elektronických rentgenogramů je zatím v okolních státech jediné podobné ale více specializované se začalo vytvářet v usa na srovnatelném přístrojovém základě na všech ostatních pracovištích jsou rentgenogramy vytvářeny na filmové podložce právě tento identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 25
způsob tvorby rentgenogramů příliš omezuje použití v praxi stejně velkou překážkou používání stávající aparatury je také příliš vysoká cena snímacího senzoru a jeho dosud menší rozlišovací schopnost proto je v poslední době oživen zájem o jinou technologii výroby těchto senzorů vzhledem k tomu že tato metoda jako jedna z mála poskytuje přímý obraz struktury zkoumaného objektu je o ni zájem i v jiných oborech činnosti stlačování kultivované půdy pojezdovým ústrojím výkonných zemědělských strojů a vozidel je závažným ekonomickým a ekologickým problémem který je předmětem intenzivního výzkumu håkansson 1990 stone 1991 předchozí oceněný grantový projekt gačr 504 93 0287 z let 1993-95 prokázal že stlačování půdy od kol s pneumatikami do standardně sledované hloubky 50 cm lze věrohodně modelovat ve velkoobjemovém laboratorním kompaktoru na podkladě stykové plochy pneumatiky změřené na tuhé podložce a jejího středního kontaktního tlaku ukázala se tak možnost použít tuto laboratorní metodu s přesnými pravidly jakožto autonomní a reprodukovatelný způsob k vyčíslení kompakčního potenciálu ratingu individuálních terénních pneumatik určování okamžité průchodnosti materiálu a jeho fyzikálních vlastností je klíčovým prvkem etapy tvorby výnosových map pro potřeby precizního zemědělství senzorika pro plynulé sledování průchodnosti zrna a dalších potřebných údajů u sklízecích mlátiček je již poměrně hodně propracována a v provozu využívána auernhammer et al 1994 stafford et al 1996 arslan et al 2000 u ostatních sklizňových strojů tomu tak není existují četné výzkumné práce které se zabývají možností zjišťování průchodnosti materiálu při sklizni různých plodin brambor ehlert 1997 s l rawlins et al 1995 d ehlert 1996 k r dehaan et al 1999 y hara et al 2003 řepy hennes et al 2002 schmittmann a kromer 2002 silážní kukuřice missotten et al 1997 martel a savoie 1999 schmittmann et al 2001 v jiných zeměpisných pásmech cukrové třtiny a bavlny wallace et al 1999 určování průchodnosti materiálu při sklizni žacími stroji také patří k oblastem které se intenzivně zkoumají například v srn jsou ve stádiu výzkumu některé možnosti jejího zjišťování hammen a ehlert 1999 demmel et al 2002 wild et al 2003 a rovněž tak na pracovištích vykonavatele tohoto výzkumného záměru kumhála et al 2003 u sklizně brambor jsou známy pouze dílčí informace o kontinuálním sledování průchodnosti hlíz do vývojové činnosti a následné výroby se dosavadní poznatky u hlavních výrobců zatím nedostaly stávající vědecko-výzkumná činnost různých zahraničních pracovišť se soustřeďuje na testování s různou úspěšností různých měřících metod v rozdílném místě technologického procesu sklizně brambor vhodným měřícím místem může být dopravní prostředek jedoucí vedle sklízeče do kterého jsou brambory plynule plněny tenzometrická měření kumulativní načítání hmotnosti nebo obdobné měření u zásobníku na sklízeči dalším řešením je výběr vhodného místa na přebíracím stole sklízeče nebo na začátku nakládacího dopravníku sledování průchodnosti materiálu při sklizni pomocí sledování výkonových parametrů hydraulických obvodů pro pohon mechanismů je však stále ještě opomíjeno podle vývoje uplatnění hydraulických obvodů na strojích se však tato cesta jeví jako perspektivní jsou známé práce které se zabývají energetickou náročností jednotlivých operací např měřením tahového odporu strojů sledování vybraných veličin by bylo možné pomocí vlastního elektrohydraulického zařízení tříbodového závěsu traktoru a stanovit tak vybrané ukazatele energetické náročnosti operací letecké nebo satelitní snímky umožňují vysokou hustotu měření podle současné literatury je dálkové snímání využíváno k předpovědi potřeby dusíku v obilninách k odhadům výnosu k odhadnutí škod způsobených škodlivými činiteli na pšenici k odhadnutí aplikace insekticidů k detekci plevelů odhadu půdní vlhkosti organické hmoty v půdě optimalizaci odběrové sítě atd hyperspektrální snímání je relativně nová technologie která je schopna poskytnout informace ve spojitém spektru viditelného a identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 26
infračerveného nir a mir záření výsledky se používají k odhadu výnosů k rozlišování mezi plodinou a plevely k určování množství reziduí a solí a ke kvantitativnímu měření obsahu vody v rostlině nové možnosti snímkování se naskytly s vývojem leteckých a satelitních nosičů pro dálkový průzkum zemského povrchu v malých výškách na malé vzdálenosti mohou být použita radiově řízená letadla k získání informací o rostlinách a půdě analýza snímků může být efektivní metodou k hodnocení pokryvnosti zkoumaných ploch mezi nejnovější metody klasifikace obrazu patří klasifikace pomocí umělé neuronové sítě artificial neural network classification současně s nárůstem rozsahu dostupných dat získaných snímkováním povrchu půdy přibývají i možnosti použití neuronových sítí k vysvětlení některých faktů způsobujících variabilitu půdy jsou využívány údaje o elektrické vodivosti půdy získané prostřednictvím měření senzory kontinuálním měřením lze vytvořit mapy vodivosti které ukazují půdní rozdíly pozemku pro přesné určení příčin těchto rozdílů jsou odebírány vzorky a analyzovány v laboratoři výhodou tohoto postupu je snížení počtu potřebných vzorků elektrická vodivost může sloužit jako prostředek pro vyjádření některých fyzikálních vlastností půdy jako je obsah organické hmoty jaynes et al 1995 obsah jílu a iontová výměnná kapacita mc bride et al 1990 právě zmíněné vlastnosti mají významný vliv na schopnost půdy vázat vodu a živiny což jsou hlavní faktory ovlivňující výnos jaynes 1996 na těsnou závislost mezi dostupností vody v půdě a výnosem poukazuje ve své práci také bourennane 2003 vztah mezi vodivostí půdy a výnosem byl zaznamenán také jinými autory kitchen et al 1996 kaffka et al 2000 lund et al 1999 pomocí elektrické vodivosti půdy lze sledovat a alokovat zasolenost půd rhoades et al 1981 rovněž měřit nebo odhadovat mnoho jiných chemických a fyzikálních vlastností půd včetně vlhkosti kachanovski 1988 obsahu výměnného ca a mg mcbride et al 1990 mocnosti jílového podloží doolittle et al 1994 organického dusíku jaynes et al 1995 a nastavení dávek variabilní aplikace herbicidů jaynes et al 1994 půdoochranné technologie pro hlavní polní plodiny a pro různé půdní a výrobní podmínky jsou v současnosti předmětem intenzivního výzkumu pro plné využití přínosů půdoochranných technologií je však nutné zohledňovat lokální rozdílnosti stavu a vlastností půdy na velkých pozemcích na tomto úseku je nedostatek relevantních poznatků a podkladů pro rozhodování scarlet et al 1997 sirjacobs et destain 2000 dále je aktuální kritické posouzení kritérií a limitů které se využívají jako podklad pro diagnostiku nepříznivého stavu fyzikálních vlastností půdy a půdní struktury nedostatek podkladů a informací je v oblasti řízení provozu strojních souprav na pozemcích ohrožených vodní erozí frielinghaus 1997 deumlich 1995 identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 27 c3 vztah problematiky výzkumného záměru k výzkumnému zaměření uchazeče vykonavatele a jeho souvislost s dlouhodobým výhledem rozvoje výzkumu a vývoje uchazeče vykonavatele výzkumná činnost řešitelského týmu vykonavatele navazuje na řešení výzkumného záměru msm 413100014 řešeného v letech 1999 až 2004 precizní technické systémy v rostlinné produkci tento výzkumný záměr byl zaměřen na tvorbu metod a systémů pro precizní vyhodnocování a ukládání dat týkajících se vlivu strojů na půdu kvalitu rostlinných produktů a na technologické parametry v rostlinné produkci byla vyvíjena speciální čidla a systémy pro získávání ukládání a zpracování dat o fyzikálních vlastnostech půdy a rostlinných produktů ve vazbě na okamžitou polohu strojů a měřících přístrojů na pozemcích včetně využití dat pro precizní aplikaci vstupů problematika studia a vývoje technických a technologických prvků šetrných vůči životnímu prostředí má na pracovištích vykonavatele tradici a koresponduje s dlouhodobým výhledem rozvoje výzkumu a vývoje který je zaměřen v převážné míře na provoz strojů v zemědělství a ve venkovských regionech výsledky výzkumu řešitelského týmu vykonavatele jsou průběžně publikovány a existuje řada kladných ohlasů vykonavatel je zakladatelem a koordinátorem volného sdružení pma labs laboratoří zabývajících se vývojem a využíváním fyzikálních metod v zemědělství http pmalabs tf czu cz problematika detekce a kvantifikace vnitřního a vnějšího poškození biologických materiálů je velmi důležitým tématem ve spojení s určováním kvality těchto materiálů a produktů c4 dosavadní podíl uchazeče vykonavatele na řešení problematiky výzkumného záměru v národním a mezinárodním kontextu řešitelský tým vykonavatele má přibližně třicetiletou zkušenost s činností v tomto oboru na mezinárodní úrovni organizoval několik konferencí se zaměřením na oblast fyzikálních vlastností zemědělských materiálů podíl na vývoji nových testů pro určování správné sklizňové zralosti plodového ovoce projekt copernicus cipa-ct94-0112 byl upraven instrumentální test pro určování textury vařených brambor tzv texturní profil grant gačr 525-96-1398 byl nově navržen a také odzkoušen brambory kontinuální instrumentální test pro hodnocení varných vlastností zeleniny nová koncepce byla vnesena do testování odolnosti plodového ovoce proti otlačení výzkumný záměr msm 413100014 projekt nazv qd 1053 nový způsob vyhodnocování výsledků relaxačních testů byl aplikován pro testování syrových a vařených brambor výzkumný záměr msm 413100014 bylo hodnoceno granulometrické složení průmyslových hnojiv problematika detekce a kvantifikace vnitřního a vnějšího poškození zejména semen s využitím rentgenogramů byla v minulosti zčásti řešena ve dvou grantech nazv 1994-1998 a mšmt 1998-2000 v mezinárodním měřítku se jednalo o dvoustrannou spolupráci při řešení vybraných částí se dvěma pracovišti v polsku zaměřené na zvyšování potravinové bezpečnosti v rámci předchozího výzkumného záměru byla vyvinuta odzkoušena a publikována metoda odebírání porušených půdních vzorků která by měla urychlit jak terénní tak laboratorní odběry půdních vzorků rovněž byla zjišťována energetická náročnost hydraulických soustav při provozu hydraulických zařízení hodnocena stanovištní heterogenita zpracovatelnosti půdy vyhodnocovány tahové odpory při zpracování půdy ověřena vhodnost modelu letadla pro letecké snímkování a byly též analyzovány družicové a letecké snímky byla vyvinuta a identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 28
otestována dvě čidla sloužící k měření průchodnosti materiálu rotačním žacím strojem byl hodnocen dopad hospodaření s rostlinnými zbytky na další zpracování půdy a zakládání porostů a letecké snímky rovněž byla vyvinuta univerzální měřící ústředna umožňující sběr zpracování a záznam dat z čidel a gps byl vytvořen software pro záznam a zpracování dat přenášených off-line pomocí sítě gsm ze stroje na pracoviště pc dále byl zahájen vývoj zařízení pro on-line přenos dat pomocí telemetrických modulů ze stroje na pc určených získané výsledky kombinované výzkumem v rámci externích grantů nazv qf 3257 qe 1262 a qe 0009 a zpracované s podporou principů používaných v gis systémech jsou využívány k lokálně cílenému zpracování půdy v rámci půdoochranných postupů zakládání porostů a k optimalizaci pěstebních technologií celkově bylo k problematice související s předmětem řešení výzkumného záměru publikováno 42 vědeckých článků 3 knižní monografie z toho 1 v usa 68 příspěvků ve sbornících z mezinárodních konferencí a 75 příspěvků na domácích vědeckých konferencích výsledky byly též publikovány v odborných časopisech a na výstavách techagro a pragaagro c5 vymezení cílů výzkumného záměru globální cíl globálním cílem výzkumné činnosti bude studium funkčnosti a tvorba nových technických a technologických prvků a metod uplatňovaných v zemědělském technologickém systému jejichž vlastnosti budou respektovat biologickou podstatu materiálů s kterými jsou v interakci budou šetrné vůči všem složkám produkční části ekosystémů kulturní krajiny a vůči životnímu prostředí budou podporovat kvalitativní stránku produkce a racionalizovat celý systém dílčí cíle směřující k dosažení globálního cíle viz též obr 1 1 v oblasti pma physical methods in agriculture hlubší poznání příčin neelastického chování zemědělských produktů hlubší poznání příčin změn elektrických vlastností zemědělských produktů v průběhu pěstování sklizně a zpracování studium možností využití termické analýzy k výše uvedeným cílům předmětem zájmu budou zejména vlastnosti a změny buněčných stěn a mezibuněčného prostoru uvedené vlastnosti budou modelovány na základě strukturních představ a znalostí z oblasti fyziky měkkých látek soft solids dosažené výsledky budou sloužit jako podklad pro vývoj senzorů využitelných k detekci změn vlastností produktů v průběhu růstu sklizně a zpracování modelovými produkty budou plodové ovoce některé typy zelenin a v omezené míře zrniny bude posouzena vhodnost granulovaných průmyslových hnojiv pro kvalitní činnost rozmetacích ústrojí s ohledem na zastoupení živin výživu porostů a čistotu životního prostředí zdokonalení instrumentace rentgenografické metody pro vytváření elektronických rentgenogramů v provedení pro laboratoř nutno dosáhnout rozlišovací schopnosti elektronických rentgenogramů srovnatelné s rozlišením detailů na fotografii uplatnit automatizovaný systém analýzy rentgenogramů pro poškození vybraných druhů biologických materiálů významných z hlediska potravinové bezpečnosti dosáhnout instrumentace metody v přenosném provedení pro mobilní kontroly studovat a vyzkoušet jiný fyzikální princip snímacího senzoru s cílem snížit realizační cenu studovat a vyzkoušet jiné metody detekce biologického poškození struktury materiálů doplnit nebo změnit kriteria pro hodnocení kvality biologických materiálů a potravin na základě výsledků a využití rentgenografické metody identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 29
2 v oblasti vlivu mechanizmů pojezdových ústrojí na půdu zdokonalení metodiky hodnocení kompakčního potenciálu k praktické využitelnosti kupř zavedením individuálního indexu cn compaction number který by mohl být součástí katalogů terénních pneumatik 3 v oblasti senzoriky a technických prvků s vazbou na precizní technické systémy nalezení vhodných způsobů měření okamžité průchodnosti a zjišťování energetické náročnosti pracovních operací pomocí výkonových parametrů hydraulických obvodů pro pohon pracovních mechanismů vývoj vhodných čidel tlaku a průtoku popř i jiná čidla pro sledování energetické náročnosti pracovních operací čidla budou vybírána s ohledem na jejich přesnost v návaznosti na tento cíl bude vyhodnocován vliv stanovištní heterogenity fyzikálních vlastností půdy na kvalitu pracovních operací v půdoochranných technologiích budou otestovány a nalezeny vhodné způsoby měření okamžité průchodnosti vlhkosti a obsahu výživných látek rostlinných materiálů sklízených žacími stroji nebo sklízecími řezačkami cílem měření vodivosti půdy bude mapování prostorové a časové variability a určení vzájemných vztahů mezi sledovanými faktory pro lokálně cílené zásahy v rámci honu tak aby mohlo dojít k optimalizaci vstupních faktorů a snížení zátěže životního prostředí provedení analýzy technických a programových prostředků využitelných k tvorbě databáze a následnému mapování výnosů brambor jako zastřešující prvek všech těchto aktivit bude snaha po nalezení korelací mezi analyzovaným snímkem nebo vodivostí půdy a daty z pozemního měření pomocí moderních programů a klasifikátorů s následným využitím výsledků k tvorbě aplikačních map a optimalizaci práce na pozemcích tvorba modifikace a zdokonalení elektronických systémů a sw pro sběr zpracování a interpretaci dat z čidel včetně signálu gps vývoj zařízení pro on-line přenos dat pomocí telemetrických modulů ze stroje na pc 4 v oblasti technologických prvků s vazbou na technologický systém vytvoření informačního základu pro navrhování ekologicky vhodných a ekonomicky přijatelných půdoochranných technologií v podmínkách ohrožení úrodnosti půdy vodní erozí půdy a zhutněním půdního profilu a vypracovat metody vhodné k hodnocení stavu a režimů půdy jako podklad pro navrhování mechanických zásahů do půdy a opatření k ochraně půdní struktury následně vytvořit soustavu racionálních způsobů a metod vedoucích ke snížení spotřeby energie a práce na výrobu zemědělských produktů k podpoře těchto problémů vyvinout a tvořit poradenský systém pro oblast hodnocení zemědělských výrobních technologií s využitím dostupných informačních technologií c6 strategie a metody řešení výzkumného záměru strategie a metody řešení v oblasti studia fyzikálních vlastností zemědělských materiálů je založena na existující laboratoři fyzikálních a technologických vlastností zemědělských materiálů která je vybavena moderní základní laboratorní technikou má tradici v této oblasti pro potřeby záměru bude třeba doplnit stávající vybavení pro měření elektrických vlastností a vybavit se alespoň jedním zařízením pro studium termické analýzy vzhledem k tradicím laboratoře by mělo jít o dma dynamic mechanical analyser výsledky dma by mohly být alespoň částečně konfrontovány s měřeními dsc differential scanning calorimetry na přístroji který je ve výzkumném ústavu rostlinné výroby v praze-ruzyni experimentální materiál pro laboratorní měření dodá na základě předchozích zkušeností výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v holovousích ovoce a výzkumný a šlechtitelský ústav bramborářský v havlíčkově brodě brambory tyto dodávky bude po zkušenostech možné kombinovat v rámci spolupráce při řešení jejich úkolů podstata výzkumné činnosti v oblasti sledování granulometrických vlastností průmyslových hnojiv identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 30
bude spočívat především v laboratorním zkoumání a testování kvality vybraných granulovaných hnojiv z hlediska aplikace odstředivými a pneumatickými rozmetadly pozornost bude rovněž věnována sledování rovnoměrnosti plošného rozmístění granulí na povrchu pole strategie a metody řešení v oblasti zdokonalení instrumentace rentgenografické metody pro vytváření elektronických rentgenogramů spočívá v postupném zdokonalování a využívání již poznaných faktů a souvislostí a dalším postupném přidávání nových poznatků tak aby bylo dosaženo vytčeného cíle tato strategie řešení se týká instrumentace metody kdy je nejbližším cílem mít k dispozici spolehlivou laboratorní aparaturu pro standardní tvorbu elektronických rentgenogramů s rozlišením nejméně 800 dpi konečná hodnota rozlišení je asi 1000 dpi což je asi rozlišení použité na fotografii proto je třeba klást větší důraz na vlastnosti a vývoj nového senzoru a software pro analýzu a zpracování rentgenogramů tj vytvoření jednoduchých programů pro automatickou analýzu rentgenogramů s vybraným druhem poškození biologických materiálů a produktů provést změny hodnotících kriterii a doplnění norem pro určování kvality materiálů a potravin na základě výsledků poskytovaných rentgenografickou metodou strategie a metody řešení v oblasti zdokonalení metodiky hodnocení kompakčního potenciálu spočívá v laboratorních experimentech kdy bude účinek terénních pneumatik na půdu reprezentován tlakem razidla vhodné velikosti na modelovaný půdní profil které má střední kontaktní tlak stejný jako pneumatika po vícenásobném přejezdu půdního povrchu grečenko 2002 vzorky zeminy z půdního profilu laboratorního kompaktoru přes 60 litrů připravené zeminy budou přesně a rychle odebírané vyvinutou půdní frézou prikner 2003 současně budou tyto odběry porovnávané se standardními odběrovými metodami a bude hodnocena jejich použitelnost pro konkrétní půdní podmínky strategie a metody řešení v oblasti senzoriky s vazbou na stanovištní heterogenitu budou spočívat v laboratorním zkoumání možností zjišťování okamžité průchodnosti ale i dalších důležitých fyzikálních vlastností materiálu při sklizni z hydraulicky poháněných mechanismů příslušných strojů sklízeč brambor řepy aj budou testovány různé principy měření výkonových parametrů hydraulických obvodů včetně statických i dynamických poměrů v obvodech ale i elektrických veličin v případě tříbodových závěsů traktorů v laboratorních podmínkách a pomocí počítačových modelů je možné dobře simulovat různé podmínky a stavy při sklizni i energetické náročnosti různých pracovních operací bude zkoumána vhodnost jednotlivých metod pro naznačené potřeby měření laboratorně budou rovněž zkoumány možnosti zjišťování okamžité průchodnosti ale i dalších důležitých fyzikálních vlastností materiálu vystupujícího při sklizni ze strojů pro sklizeň pícnin především žacích strojů výzkum bude orientován na testování různých principů měření jako je použití kapacitních ultrazvukových nebo radarových metod v laboratorních podmínkách lze dobře simulovat výstup sklizené píce ze stroje například použitím pásového dopravníku bude zkoumána vhodnost jednotlivých metod pro naznačené potřeby měření bude zhotovena zkušební aparatura pro zjišťování průchodnosti brambor na této aparatuře bude zhodnocena přesnost určování průchodnosti hlíz pomocí dotykových a bezdotykových způsobů v laboratorních a polně laboratorních podmínkách budou analyzovány chyby jednotlivých měření budou zdokonalována stávající a vyvíjená přesnější čidla pro získávání dat v součinnosti s technologií gps získaná data budou následně využita k optimalizaci funkce jednotlivých mechanizmů sklízeče brambor budou navrženy a ověřeny netradiční metody hodnocení stavu půdy na pozemcích a jejich použitelnost bude porovnána s užívanými metodami bude kombinováno vyhodnocování svislých snímků pořízených leteckým modelem s pozemním průzkumem příznaků deficitních stavů půdy eroze zhutnění bude ověřována spolehlivost navržených expeditivních metod diagnostiky deficitních stavů půdy identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 31
budou navrhovány lokálně diferencované zásahy na pozemcích na základě diagnózy potřeby opatření ty budou následně ověřovány a navržena jejich praktická realizace dále bude provedeno snímkování pozemku bez porostu a v době významné vegetační fáze porostu včetně monitorování výskytu plevelů budou využívána multispektrální optická čidla která budou umístěna na strojích bude vybráno několik pozemků s nejvyšší úrovní prostorové variability vlastností půdy při hledání takových honů budou využity údaje o předchozím managementu pozemku hnojení chemické ochraně osevním postupu výnosové mapy atd ve zvolené odběrové síti budou sledovány půdní charakteristiky např půdní reakce vlhkost zrnitost a prováděn rozbor půdních vzorků výsledky odběrů budou hodnoceny statisticky s ohledem na navržení optimální hustoty a uspořádání odběrové sítě v navržené odběrové síti bude z každého místa odebrán neporušený vzorek ornice pro analýzu fyzikálních vlastností půdy v jarním období a po sklizni pěstovaných plodin bude monitorována prostorová proměnlivost vodivosti půdy kontaktní metodou rovněž budou při zpracování využity výsledky měření získané v jiných etapách výzkumného záměru prostorové rozložení jednotlivých sledovaných znaků bude posouzeno běžnými geostatistickými metodami tj budou sestrojeny variogramy jednotlivých charakteristik a proloženy vhodnými matematickými modely dále budou hodnoceny vzájemné prostorové vztahy mezi půdními charakteristikami navzájem a mezi půdními charakteristikami a počtem jedinců výnosy apod bude sledován rozdíl mezi různými pozemky a vliv vnějších faktorů na hodnoty parametrů variogramů dále budou porovnávány metody prostorové klasifikace pro vymezení zón jednotlivých pozemků pro diferencované zásahy pro oblast zkoumání technických a technologických prvků vedoucích ke snížení pracnosti energetické náročnosti a negativních vlivů na produkční část ekosystému budou v zakládány poloprovozní a provozní pokusy pro více plodin spektrum pokusů bude respektovat rozdílnosti výrobních oblastí čr kriteriem bude nejen výnos a výrobní náklady ale především kvalita produkce a co nejefektivnějším využití energie u jednotlivých způsobů zakládání porostů a jejich porovnání z hlediska šetrného přístupu k půdě její úrodnosti struktuře a vlastnostem při respektování lokálně cíleného přístupu budou též sledovány ekologické aspekty ochrana půdy před zhutňováním a ochrana vod před vyplavováním živin především dusíku a jeho sloučenin samostatnou částí bude zjišťování kvality produkce v korelaci na půdoochranné způsoby zpracování půdy významnou složkou výzkumu bude i vliv jednotlivých způsobů zpracování půdy na půdní erozi vodní i větrnou a ekonomické účinky technologie pro bezdrátový přenos bude použita k přenosu dat mezi měřícím zařízením a pc při tom budou využívány telemetrické moduly včetně sítě gsm většina měřících zařízení bude opatřena modulem gps k tvorbě poradenského systému pro oblast hodnocení zemědělských výrobních technologií bude využita metodologie omt object modeling technique s vazbou na databázi k hodnocení výrobních technologií bude využita metoda příspěvku na úhradu fixních nákladů v kombinaci s heuristickými algoritmy na bázi produkčních pravidel a normativních kalkulací vlastní řešení bude kombinací lokálního programu s internetovým informačním systémem ve vazbě na databázi sql identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 32 c7 časový harmonogram řešení výzkumného záměru rok 2005 1 analýza současného stavu řešené problematiky vypracování podrobné metodiky řešení na období 2006 2009 a rámcové metodiky na období 2010 2011 2 testování odolnosti proti vzniku otlaků u ovoce a brambor zde existuje český termín šednutí studium rozvařivosti brambor s použitím relaxačních testů vytvoření strukturálního modelu pro relaxaci napětí v buněčných biologických materiálech kompletace přístrojů pro studium elektrických vlastností zemědělských materiálů 3 dokončení základní instrumentace rentgenografické metody pro laboratorní účely se zaručeným základním rozlišením asi 800 dpi a k tomu uzpůsobit vlastnosti zdroje rtg záření tak aby byly spolehlivě vytvářeny kvalitní rentgenogramy 4 kalibrace tlakových tenzometrických čidel a podle metodiky modelování přirozených půdních profilů o vlhkosti blízké mezi plasticity měřící stend se doplní o hydraulický akumulátor a bude sledována velikost a průběh deformace půdního profilu v závislosti na rychlosti stlačování a době působení zatížení 5 laboratorní zkoušky kapacitního čidla pro měření průchodnosti materiálu 6 sestavení modelu mechanismu s hydraulickým pohonem 7 výběr vhodných pozemků návaznost na předešlé roky výzkumu nákup archivních leteckých a družicových dat daného území 8 snímkování a monitorování pozemků snímkování a sledování bude zaměřeno na nejčastěji pěstované plodiny pšenice ozimá ječmen jarní řepka ozimá kukuřice cukrovka snímkování povrchu půdy bez pokryvu po zpracování půdy snímkování porostu po vzejití snímkování v období intenzivního růstu a odběru živin snímkování v období dozrávání monitorování a měření v období sklizně monitorování plevelných rostlin v počátečních vývojových stádiích růstu děložní lístky první pravé listy nákup aktuálních leteckých a družicových snímků průběžné zpracovávání dat 9 založení pokusů odběr a analýzy půdních vzorků měření vodivosti půdy získávání a hodnocení doplňkových informací vytvoření výnosových map průběžné zpracování výsledků 10 hodnocení vlivu granulometrického složení průmyslových hnojiv s ohledem kvalitu jejich rozmetání 11 prezentace výsledků na vědeckých konferencích a ve vědeckých a odborných časopisech rok 2006 1 pokračování 2005 ad 1 4 5 8 a 10 2 studium elektrických vlastností zemědělských produktů rozšiřování laboratoře fyzikálních a technologických vlastností zemědělských materiálů o termickou analýzu 3 vývoj a ověřování nového snímacího senzoru rentgenogramů vývoj a ověřování software pro analýzu rentgenogramů 4 návrh a zhotovení laboratorního měřícího zařízení se záměrem testování více způsobů záznamu průchodnosti a simulací variabilních podmínek 5 sledování výkonových parametrů hydraulického obvodu 6 výběr a ověřování metod diagnózy deficitních stavů půdy hodnocení vypovídací schopnosti navržených expeditivních metod 7 sestavení modelu mechanismu s hydraulickým pohonem 8 měření odběr a analýzy půdních vzorků měření vodivosti půdy získávání a hodnocení doplňkových informací a vytvoření výnosových map průběžné zpracování výsledků na úrovni prostorové korelační analýzy identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 33
9 sledování a hodnocení jednotlivých technologií se zaměřením na půdoochranné energetické environmentální a ekonomické aspekty 10 tvorba poradenského systému pro oblast hodnocení zemědělských výrobních technologií vlastní řešení bude kombinací lokálního programu s internetovým informačním systémem ve vazbě na databázi sql 11 prezentace výsledků na vědeckých konferencích a ve vědeckých a odborných časopisech rok 2007 1 pokračování 2005 ad 1 8 a 10 2006 ad 2 3 5 6 8 9 a 10 2 na stávající měřící stend bude namontován speciální testor s přesným svislým vedením kola s pneumatikou s hydraulickým zvedáním a přitlačováním na váhovou tenzometrickou plošinu s jehož pomocí bude možné stanovit přesné rozměry stykové plochy a kontaktní tlaky pod konkrétními terénními pneumatikami v závislosti na tlaku huštění 3 testování kapacitního a ultrazvukového čidla pro měření průchodnosti materiálu nákup dalších v úvahu připadajících bezkontaktních čidel 4 experimenty v laboratorních podmínkách zdokonalování stávajících čidel a vývoj nových speciálních čidel hlavně pro bezdotykové způsoby záznamu průchodnosti 5 analýza informací získaných paralelním užitím metod pozemního průzkumu a vyhodnocování svislých snímků pořízených leteckým modelem 6 prezentace výsledků na vědeckých konferencích a ve vědeckých a odborných časopisech rok 2008 1 pokračování 2005 ad 8 2006 ad 2 6 8 9 a 10 2007 ad 2 4 a 5 2 termická analýza zemědělských produktů modelování jejich fyzikálních vlastností 3 modifikace aparatury pro tvorbu rentgenogramů na mobilní verzi dokončení ověřování senzoru s minimálním rozlišením 1000 dpi ověření metody v praxi především ve skladech obilí vyhodnocení účinnosti metody v praxi 4 testování ultrazvukového čidla pro měření průchodnosti materiálu výroba měřícího zařízení vhodného pro ostatní druhy čidel 5 sestavení modelu elektrohydraulického zařízení tříbodového závěsu traktoru 6 hodnocení rovnoměrnosti plošného rozmetání granulí na povrchu pole s ohledem preciznost aplikace průmyslových hnojiv rozmetadly 7 prezentace výsledků na vědeckých konferencích a ve vědeckých a odborných časopisech rok 2009 1 pokračování 2006 ad 2 8 9 a 10 2007 ad 5 2008 ad 2 3 a 6 2 modelování zatížení půdního profilu pomocí razidel způsobující škodlivé zhutnění půdy v závislosti na velikosti stykové plochy a vlhkosti půdy a vyhodnocování experimentálně naměřených výsledků 3 testování ostatních druhů čidel pro měření průchodnosti materiálu 4 experimenty v polně laboratorním prostředí sledování vlivu provozních činitelů na vybrané měřící zařízení průchodnosti sklízeče brambor 5 sledování výkonových parametrů a parametrů elektrické části elektrohydraulického obvodu 6 zpracování a celkové vyhodnocení naměřených dat z oblasti snímkování a porovnání s daty z pozemního průzkumu 7 návrh a ověření systému řízeného uplatnění lokálně diferencovaných variant pracovních operací a provozu strojů v půdoochranných technologických postupech zakládání porostů plodin 8 prezentace výsledků na vědeckých konferencích a ve vědeckých a odborných časopisech rok 2010 identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 34
1 pokračování 2006 ad 2 8 9 a 10 2008 ad 2 a 6 2009 ad 2 3 4 5 a 7 2 provést poslední úpravy aparatury pro tvorbu rentgenogramů na základě poznatků z provozu a připravit ji pro rutinní provoz zformulovat návrhy na změny norem a kritérií hodnocení kvality 3 návrh aplikačních map a postupů na základě vyhodnocených dat ze snímkování a jejich ověření při praktickém použití 4 prezentace výsledků na vědeckých konferencích a ve vědeckých a odborných časopisech rok 2011 1 dokončení ad 2006 ad 9 2008 ad 2 a 6 2009 ad 2 7 2010 ad 2 3 2 vypracování podkladů k úplnému naplnění předpokládaných výsledků dle c8 3 prezentace souhrnných výsledků na vědeckých konferencích a ve vědeckých a odborných časopisech a monografiích c8 předpokládané výsledky řešení výzkumného záměru včetně specifikace jejich charakteru věcného obsahu a harmonogramu jejich předpokládaného uplatnění průběžná publikace nových poznatků ve vědeckých a odborných časopisech a na vědeckých konferencích v souladu s harmonogramem prací základním fórem pro prezentaci výsledků budou mezinárodní konference pma které se budou konat podle předběžných informací kolem roků 2007 a 2010 vědecká monografie agromaterials obsahující přehled aktuálních znalostí v oboru vlastností zemědělských materiálů 2011 přístrojové a metodické podklady pro testování odolnosti brambor a ovoce proti vzniku otlaků 2007 metodika měření elektrických vlastností ovoce a hlíz s naznačením možností využití speciálních elektrických vlastností ovoce a hlíz v technických systémech 2010 experimentální a teoretické zvládnutí termické analýzy ovoce a hlíz v období pěstování sklizně skladování a některých způsobů zpracování jako podkladu pro využití termické analýzy k hodnocení kvality produkce 2011 systém pro tvorbu elektronických rentgenogramů v laboratorní 2006 a mobilní 2008 verzi včetně metodiky 2009 studie o uplatnění metody v jiných oborech a studie možností použití jiného senzoru pro tvorbu elektronických rentgenogramů především na bázi technologie cmos 2009 software pro analýzu rentgenogramů a detekci poškození biologických materiálů 2007 podklady pro doplnění a změny norem v hodnocení kvality produktů a potravin budou získávány průběžně především na základě zkušeností s aplikací rentgenografické metody a v roce 2010 budou shrnuty ve formě studie v průběhu let 2008 až 2011 budou postupně testovány další metody na jiném fyzikálním principu pro detekci vnitřního poškození především biologických materiálů výstupem bude v roce 2011 studie o těchto metodách a u vybrané perspektivní metody i její laboratorní ověření vyhodnocení cn-ratingu sady velkých traktorových pneumatik a pneumatik nákladních automobilů velkoobejmových přívěsů a návěsů používaných v čr a kontakt s etrto european tyre and rim technical organization brusel index cn jako doporučená norma etrto zavazující konstruktéry zemědělských vozidel a strojů dodržet normou stanovené limity přípustného zatížení použitých pneumatik s ohledem na minimální poškození půdního profilu návrh indexu pro testované pneumatiky 2008 upřesnění indexu laboratorním modelováním 2009 kontakt s etrto 2010 testy stávajících a nových čidel a metod snímání výkonových parametrů tlak a průtok identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 35
hydraulického obvodu pro zjišťování příkonu mechanismů a okamžité průchodnosti ve sklízečích 2007 nové přesnější metody a postupy pro kontinuální záznam relevantních údajů o sklízených produktech v korelaci s jejich hmotností a s výstupem pro mapování výnosu tj výběr čidel a metod snímání hydraulických a elektrických veličin na zařízení tříbodového závěsu traktoru kterými se bude zjišťovat energetická náročnost jednotlivých operací s vazbou na okamžitou polohu soupravy na poli 2011 testy kapacitního 2007 až 2008 a ultrazvukového 2008 až 2010 čidla průchodnosti materiálu žacím strojem porovnání výsledků testů různých čidel a metodika měření průchodnosti materiálu žacím strojem 2011 laboratorní měřící zařízení pro testování stávajících a navržených kontaktních a bezkontaktních způsobů záznamu průchodnosti brambor 2006 čidlo pro bezdotykový záznam průchodnosti brambor 2008 metodika měření průchodnosti brambor 2009 až 2010 metody hodnocení deficitních stavů půdy s jejichž využitím lze navrhovat lokálně diferencované zásahy a opatření při využívání půdoochranných postupů 2009 ověřené postupy diagnózy deficitních stavů půdního prostředí návrhy realizace nápravných opatření 2010 metodika testování vyráběných a distribuovaných granulovaných hnojiv a doporučení výrobcům 2008 výsledky vyhodnocení kvality práce rozmetadel v podmínkách se zvýšenými nároky na preciznost aplikace průmyslových hnojiv 2011 výsledky sledování prostorové a časové variability půdních vlastností návrh optimalizace odběru vzorků pro potřeby precizního zemědělství vztahy mezi výnosy plodin heterogenitou půdních vlastností a ostatními faktory limitujícími výši a kvalitu produkce 2009 metodika pro zpracování dat sloužících pro řízení produkčních zón v systému precizního zemědělství tak aby došlo k omezení negativních vlivů na životní prostředí popis vzájemných prostorových závislostí mezi naměřenými daty a nalezení korelace mezi klasifikovanými leteckými snímky a měřením z pozemního průzkumu 2011 vyhodnocení pěstebních technologií 2009 se zaměřením na půdoochranné energetické environmentální a ekonomické aspekty metodické podklady pro realizaci technologií se zohledněním získaných poznatků 2011 poradenský systém pro oblast hodnocení zemědělských výrobních technologií umožňující pro uživatele hodnotit výrobní technologie a optimalizovat strukturu výroby uplatnění nulté verze v roce 2008 první verze v roce 2009 a finální verze v roce 2010 průběžné rozšiřování relevantních laboratoří a asociace pma labs ve světovém měřítku http pmalabs tf czu cz průběžná transformace výsledků výzkumu do výuky studentů identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 36 d personální zabezpečení d1 jmenný seznam výzkumných zaměstnanců uchazeče podílejících se na řešení výzkumného záměru s údaji o jejich věku předpokládaných stěžejních činnostech směřujících k naplnění cílů výzkumného záměru a předpokládané pracovní kapacitě vyjádřené jako pracovní úvazek v procentech příjmení a tituly jméno rok narození stěžejní činnosti procento pracovního úvazku kavka prof ing drsc miroslav 1944 zodpovědný řešitel koordinace a řízení vz informační technologie hodnocení výrobních postupů 70 blahovec prof ing rndr drsc jiří 1942 analýza modelování fyzikální vlastnosti materiálů 65 hůla doc ing csc josef 1945 technologické prvky půdní heterogenita lokálně cílení zpracování půdy 50 pecen doc ing csc josef 1939 technické prvky rentgenografie fyzikální vlastnosti materiálů 60 rybka doc ing csc adolf 1944 technické prvky půdní heterogenita lokálně cílené zpracování půdy 60 šařec doc ing csc ondřej 1941 technologické prvky půdoochranné technologie environmentální a energetické aspekty 60 altman ing vlastimil 1959 technologické prvky environmentální aspekty 60 heřmánek ing ph d petr 1966 technické prvky hydraulické obvody senzorika 60 krejčí ing jaroslav 1946 elektronika a měření 50 kroulík ing milan 1974 technické a technologické prvky gis vodivost půdy snímkování 60 krupička ing csc josef 1946 fyzikální vlastnosti průmyslových hnojiv 60 kumhála ing dr františek 1967 technické prvky senzorika snímkování 60 kvíz ing zdeněk 1977 technické prvky senzorika snímkování 50 lachnit ing františek 1952 vliv mechanizmů pojezdových ústrojí na půdu 60 mašek ing jiří 1977 technické prvky senzorika snímkování 50 mimra ing mba phd miroslav 1973 vodivost půdy gis snímkování informační technologie 60 prikner ing patrik 1972 vliv mechanizmů pojezdových ústrojí na půdu terramechanika 60 sedláček mgr jan 1969 software analýza obrazu 50 šařec ing petr 1974 technologické prvky půdoochranné technologie informační technologie 50 identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 37
d2 kvalifikační struktura dalších členů řešitelského týmu s uvedením počtu osob předpokládaných stěžejních činností směřujících k naplnění cílů výzkumného záměru a předpokládané pracovní kapacity v hodinách za rok kvalifikační skupina počet osob stěžejní činnosti pracovní kapacita technický pracovník 4 návrh měřící a vyhodnocovací techniky zpracování dat výroba zařízení 3600 laborant 3 příprava a podíl na realizaci náročnějších experimentů 2700 d3 pomocný personál pro zajištění podpůrných činností pro řešení výzkumného záměru a předpokládaná pracovní kapacita v hodinách za rok charakteristika podpůrné činnosti pracovní kapacita servisní činnost při měření pomocné práce v laboratořích 2500 administrativa a dokumentace 400 ostatní činnosti 750 d4 seznam nejvýznamnějších uplatněných výsledků výzkumu a vývoje členů řešitelského týmu uvedených v bodě d1 které se vztahují k problematice výzkumného záměru za posledních 5 let 1 vybrané citace blahovec j -esmir a a s -valentova h simplified texture profile analysis of cooked potatoes international journal of food properties 3 2 2000 193-206 blahovec j indentor pressure test of potato cooking quality without cooking research in agricultural engineering 46 3 2000 81-85 blahovec j improved rate controlled model for stress relaxation in vegetable tissue international agrophysics 15 2001 73-78 blahovec j stress relaxation in raw and cooked potato in physical methods in agriculture approach to precision and quality j blahovec and m libra edts czech university of agriculture prague 2001 isbn 80213-0836-2 p 43-48 blahovec j - esmir a a s precise study of cooked potato texture journal of texture studies 32 3 2001 165-164 blahovec j - esmir a a s stress relaxation in cooked potato tubers expressed by improved rate controlled model international journal of food properties 4 3 2001 485-500 blahovec j - vlckova m - paprstein f static low-level bruising in pears research in agricultural engineering 48 2 2002 41-46 blahovec j mechanics of poppy seeds international journal of food properties 5 2 2002 277-287 blahovec j activation volume from stress relaxation curves international journal of food properties 6 2 2003 183-193 blahovec j stress relaxation in potato before and after cooking in physical methods in agriculture approach to precision and quality j blahovec and m kutílek edts kluwer academic publishers new york 2002 isbn 0-306-47430-1 pp 137-155 identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 38
physical methods in agriculture approach to precision and quality j blahovec and m kutílek edts kluwer academic publishers new york 2002 isbn 0-306-47430-1 472 pp blahovec j mareš v approximation of bruise spot volume in pears in plots against deformation parameters research in agricultural engineering 49 2 2003 50-55 blahovec j mechanics and texture of fruits and vegetables in crop management and postharvest handling of horticultural products vol ii fruits and vegetables ramdane dris raina niskanen and shri mohan jain edts science publishers inc enfield usa 2003 isbn 1-57808-216-1 pp 139-185 blahovec j mareš v paprštein f static low-level pear bruising in a group of varieties scientia agriculturae bohemica 34 4 2003 140-145 blahovec j mathematics of sorption isotherms in materials of biological origin in applied physics in life science j pecen and m libra edts czech university of agriculture prague 2003 isbn 80-213-1112-6 pp 6-14 bulena p kavka m prošek v 2001 mapping of soil properties based on diesel oil consumption inzynieria rolnicza varšava 31 11 s 31-36 issn isbn1429-7264 grečenko a 2002 farmland protection through tyre load rating advances of agriculture sciences problem issues polish academy of sciences division agricultural forestry and veterinary sciences issue 486 part ii warsaw p 277 282 issn 0084 5477 hanousek b krupička j stehlík f 2001 ztráty při sklizni olejného lnu sklízecími mlátičkami research in agricultural engineering zemědělská technika issn 1212-
9151 47 1 s 39-40 heřmánek p 2003 vliv různého nastavení regulátoru průtoku u čerpadla s ls regulátorem sborník hydraulika a pneumatika 2003 žilinská univerzita žilina isbn 80-
968961-0-5 s 41-45 heřmánek p 2003 energy demand in the hydraulics machinery operation proceedings 18th international conference on hydraulics and pneumatics česká strojnická společnost a všb-tu ostrava isbn 80-02-01567-3 s 75-83 heřmánek p kvíz z 2003 energy savings in laboratory hydraulic system operation with and without ls regulator proceedings tagung landtechnik 2003 vdi-verlag gmbh düsseldorf isbn 3-18-091798-9 s 361-366 hůla j 2000 půdoochranné technologie zakládání porostů plodin úzpi praha řada zemědělská technika a stavby 3 1999 isbn 80-7271-060-5 issn 1212-706x 46 s hůla j kroulík m rybka a 2001 the selection of soil processing in dependence on heterogeneity of the soil properties proceedings third european conference on precision agriculture vol 1 montpellier ecole nationale supérieure agronomique isbn 2-
900792-13-4 p 401-406 hůla j kovaříček p mayer v vlášková m 2002 energy consumption of machines in the minimum and conservation soil tillage proceedings current trends in the research of soil environment brno istro czech republic rifc troubsko isbn 80-902436-7-3 p 99-
104 hůla j procházková b a kol 2002 vliv minimalizačních a půdoochranných technologií na plodiny půdní prostředí a ekonomiku úzpi praha 3 2002 isbn 80-7271-106-7 103 s hůla j kovaříček p mayer v rybka a 2003 assessment of the site heterogeneity of the soil workability indicators proceedings programme book of the joint conference of ecpa-ecplf wageningen academic publishers isbn 9076998345 p 443-444 hůla j kovaříček p mayer v vlášková m 2003 effective utilization of machines in systems of minimum and soil protective conservation tillage proceedings management and technology applications to empower agriculture and agro-food systems xxx ciosta-
identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 39
cigrv conferess turin isbn 88-88854-09-6 p 217-224 hůla j kovaříček p mayer v 2003 exploitational indicators diesel fuel consumption and work quality during disc tiller skimming research in agricultural engineering 3 p 85-
90 hůla j kroulík m rybka a 2001 the impact of the soil properties site heterogeneity upon the tillage quality in farm work science facing the challenges of the xxi century proceedings xxix ciosta-cigr v congress krakow wageningen pers isbn 9074134947 p 325-330 hůla j rybka a 2001 effect of soil tillage technologies for winter rape onto the pre-crop residua proceedings problems of agricultural engineering towards the third millennium technology environment a human being miedzizdroje agriculture academy of szczecin issn isbn 80-7040-495-7 s 106-112 kavka m -nozdrovický l -caicedo l f 1999 an optimization method of number and utilization of the harvest machines according to the time factor in proceedings of the international conference trends in agricultural engineering čzu v praze praha isbn 80-213-0517-7 s 173-178 kavka m -rataj v -caicedo l f 1999 an agricultural standards based knowledge system for evaluation of production technologies and machinery in proceedings of the international conference trends in agricultural engineering čzu v praze praha isbn 80-213-0517-7 s 179-182 kavka m pulkrábek j ekonomické hodnocení pěstování cukrovky s využitím metody příspěvku na úhradu fixních nákladů in sborník referátů z mezinárodní vědecké konference řepařství” čzu v praze praha 2000 s 62-69 isbn 80-213-
0590-8 kavka m gnip p kavka p kavka p trávníček z holý s 2001 new possibilities in using of wireless information technology in agriculture procedings from the international conference physical methods in agriculture praha čzu v praze issn isbn 465454 s 50-57 kavka m a kol 2003 normativy zemědělských výrobních technologií úzpi praha 2003 355 s isbn 80-7271-135-0 kovaříček p hůla j vlášková m 2002 diesel fuel consumption measuring and seeding machine exploitation by means of gps proceedings current trends in the research of soil environment brno istro czech republic rifc troubsko isbn 80-902436-7-3 p 281-288 kovaříček p hůla j 2003 field capacity determination from gps spatial data research in agricultural engineering 3 p 75-79 kroulík m kumhála f mašek j kvíz z prošek v 2002 dependence of soil resistant and soil tillage quality on soil physical properties-significance for precision farming proceedings current trends in the research of soil environment brno istro - czech republic rifc troubsko isbn 80-902436-7-3 kroulík m mašek j prošek v slejška a haberle j 2002 influence of soil heterogenity on soil tillage quality sborník informační systémy v zemědělství a lesnictví seč u chrudimi help service education s r o isbn80-238-8330-5 s 194-196 kroulík m hůla j mašek j 2001 influence of landfields heterogenity on soil preparation proceedings book of abstracts physical methods in agriculture prague cua isase iuss isbn 80-213-0787-0 p 131-132 krupička j ošťádal v hanousek b 2000 stanovení rovnovážných vlhkostí semene přadného lnu zemědělská technika 46 2 issn 0044-3883 s 73-76 identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 40
krupička j hanousek b 2003 synferta n17 commercial fertilizer granulometric evaluation proceedings applied physics in life science praha česká zemědělská univerzita praha isbn 80-213-1112-6 p 42-43 kumhála f kroulík m mašek j prošek v 2003 development and testing of two methods for the measurement of the mowing machine feed rate plant soil environ 49 2003 11 institute of agricultural and food information prague 2003 s 519-524 kumhála f prošek v 2003 laboratory measurement of mowing machine material feed rate precision agriculture 4 2003 2003 kluwer academic publishers nl u s a s 413-419 kumhála f kroulík m prošek v 2003 dependence of conditioner power input on mowing machine material feed rate agriculture engineering international the cigr journal of scientific research and development manuscript pm 02 001 texas a&m university college station u s a 7 s kumhála f mašek j prošek v 2003 comparison of two possibilities for mowing machine material feed rate measurement under laboratory conditions res agr eng 49 2003 2 institute of agricultural and food information prague 2003 s 44-49 kumhála f kroulík m prošek v 2001 dependence of conditioner energy consumption on mass flow throughput proceedings physical methods in agriculture prague cua isbn 80-213-0836-2 p 176-180 kumhála f kroulík m heřmánek p prošek v 2001 yield mapping of forage harvested by mowing machines proceedings agricultural engineering hannover srn vdi-verlag gmbh düsseldorf issn 0178-5560 isbn 3-18091636-2 p 267-272 kumhála f kroulík m prošek v 2001 yield mapping of forage in mowing machines proceedings infosystems in agriculture seč help-service-education isbn 80-238-6472-
6 p 65-71 kumhála f prošek v 2002 possibilities of mowing machine material feed rate measurement proceedings infosystems for agriculture and forestry 2002 help-service-
education prague 03 2002 isbn 80-238-8330-5 p 198-202 kumhála f prošek v mašek j 2003 the effect of various parameters on mowing machine material feed rate measurement programme book of ecpa-ecplf conference 2003 berlín zalf muencheberg and atb bornin-potsdams srn s 467-468 kumhála f růžička m kroulík m 2001 possibility of forage crops yield mapping harvested using mowing-conditioning machine book of abstracts 3ecpa montpellier france p 42-43 lipavský j slejška a kroulík m haberle j baierová v 2002 spatial variability of nutrients content in soil and winter wheat plants proceedings vii esa congress 15-
18 july cordoba spain p 639-640 pecen j 1999 electronic making of x-ray image acquisition in sborník konference tae 99 čzu v praze 15 17 9 1999 str 669 673 isbn 802130517-7 pecen j 2001 properties of nondestructive methods for cracks detection of grains sborník physical methods in agriculture praha česká zemědělská univerzita issn isbn 80-213-0836-2 s 224-227 pecen j 2002 the detectors of soft x-ray radiation in applied physics in life science praha česká zemědělská univerzita issn isbn 80-213-0973-3 s 50-54 pecen j 2001 rozlišovací schopnost elektronických rentgenogramů sborník výskum a vyučovanie na katedrách fyziky v kontexe univerzitného vzdelávanie nitra slovenská polnohospodárska univerzita issn isbn 80-7137-889-5 s 11-18 pecen j 2003 selected physical properties of plant materials and their determination acta agrophysica institut agrofizyki pan 2003 2 1 139-149 issn 1234-4125 identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 41
mimra m prošek v šařec o použití elektrické vodivosti pro mapování půdních rozdílů na pozemcích sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference zemědělská technika a energetika na prahu nového tisíciletí jihočeské univerzity v českých budějovicích 2001 s 46-49 mimra m prošek v šařec v kroulík m slejška a možnosti použití různých principů kontaktních senzorů k mapování elektrické vodivosti půdy sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference technika v procesech trvale udržitelného hospodaření a produkce bezpečných potravin mzlu v brně brno 2002 s 202-206 prikner p 2003 nové metody pro stanovení objemové hmotnosti půdy sborník referátů z v mezinárodní vědecká konference mladých 2003 tf čzu praha s 177 182 isbn 80-
213-1054-5 prikner p 2003 developing the technique of accelerated soil sampling proceedings agricultural engineering hannover brd vdi-verlag gmbh düsseldorf issn 0083-
5560 isbn 3-18-091798-9 p 379-384 prikner p 2000 limity zatížení pojezdových ústrojí zemědělských vozidel a strojů z hlediska stlačování půdy v laboratorních podmínkách zborník z ii medzinárodnej konference mladých 2000 nitra s 154 159 issn isbn 80-7137-762-7 rybka a kroulík m hůla j mašek j slejška a 2002 site heterogeneity of the soil properties and tillage quality proceedings od maszynoznawstwa do inzynierii rolniczej w akademii rolniczej we wroclawiu wroclaw akademie rolnicza wroclaw issn isbn83-
87196-35-5 p 133-136 rybka a šťastný m 1999 precizní zemědělství úzpi praha isbn 80-7271-038-9 52 s rybka a hůla j 2000 možnosti péče o půdu s ohledem na stanovištní heterogenitu půdních vlastností sborník mezinárodní vědecká konference agroregion 2000 české budějovice 4 issn isbn 80-7040-424-8 s 177 178 šařec o - pošar b - hudik j - prošek v - kavka m 1999 monitoring of soil compactness and moisture content impact on yield in harvest time with use of the dpgs technology in mezinárodní vědecká konference trends in agricultural enginering czech univesity of agricultural prague isbn 80-213-0517-7 s 294-298 šařec o šařec p prošek v measuring of soil electrical conduktivity for mapping of spatial variability of soil properties within a field in inžynieria rolnicza warszawa 2001 č 11 31 s 277-286 šařec o dobek t wplyw rážných technologii upraly rzepaku ozimého na uzyskiwane plony i ponoszone kostry in inžynieria rolnicza warszawa 1999 č 5 11 s 21-28 šařec o šařec p kavka m different methods of cropstand establisment within the system of winter rape cultivation in agricultaral engineering praha 2002 volume 48 s 66-72 trávníček z kavka m utilisation of the gps information technology for the control of providing the eu support oriented on less favoured areas lfa agricultural economics 2003 49 9 s 432-438 2 nejdůležitější uplatněné výsledky výzkumu a vývoje vztažené k členům řešitelského týmu viz též c4 nové testy pro určování správné sklizňové zralosti plodového ovoce úprava instrumentálního testu pro určování textury vařených brambor tzv texturní profil a vytvoření nového způsobu vyhodnocování výsledků relaxačních testů byl aplikován pro testování syrových a vařených brambor kontinuální instrumentální test pro hodnocení varných vlastností zeleniny nová koncepce byla vnesena do testování odolnosti plodového ovoce proti otlačení laboratoř fyzikálních a technologických vlastností zemědělských materiálů prof ing rndr jiří blahovec drsc identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 42
metoda získávání elektronických rentgenogramů instrumentace metody a budování rentgenografického pracoviště pro vytváření digitálních rentgenogramů biologických materiálů doc ing josef pecen csc mgr jan sedláček metoda modelování stlačování půdy v laboratorních podmínkách výzkum přípustných zatížení pojezdových ústrojí s ohledem velikost a tvar styčných ploch pneumatik ing patrik prikner ing františek lachnit prof ing alexander grečenko csc emeritní profesor nové publikované poznatky z oblasti hodnocení stanovištní heterogenity ukazatelů zpracovatelnosti půdy a jejího vlivu na kvalitu práce strojů při zpracování půdy hodnocení variantních technologických postupů zpracování půdy a zakládání porostů pro hlavní polní plodiny vliv strojů na rostlinné zbytky předplodin a biomasu meziplodin v půdoochranných technologiích vyhodnocení skupin strojů z hlediska jejich využitelnosti při hospodaření na půdě v podmínkách zvýšeného ohrožení půdy vodní a větrnou erozí energetická náročnost při zpracování půdy ve vztahu k preciznímu zemědělství doc ing josef hůla csc doc ing adolf rybka csc ing miroslav mimra phd mba ověření funkčnosti a vhodnosti modelu letadla pro pořizování leteckých snímků pozemků takto získané snímky byly společně se snímky družicovými analyzovány a zpracovávány ing milan kroulík nové publikované poznatky zakládání porostů řepky a cukrovky včetně doporučení strojových operací pro zpracování půdy v podmínkách proměnlivé stanovištní heterogenity půdních vlastností doc ing ondřej šařec csc ing petr šařec prof ing miroslav kavka drsc nová čidla pro měření průchodnosti rotačním žacím strojem pracujících na kontaktních principech a to na principu sledování okamžitého příkonu čechrače a na principu nárazové desky byly vyrobeny a otestovány funkční prototypy obou čidel čidlo pro měření vodivosti půdy penetrometrického odporu a vlhkosti půdy a spotřeby nafty jsou další nová čidla která vznikla na pracovištích vykonavatele dr ing františek kumhála doc ing ondřej šařec csc ing miroslav mimra phd mba václav prošek ing zdeněk kvíz ing jiří mašek univerzální měřící ústředna umožňující sběr zpracování a záznam dat z čidel a gps software pro záznam a zpracování dat přenášených off-line pomocí sítě gsm ze stroje na pracoviště pc koncepce vývoje zařízení pro on-line přenos dat pomocí telemetrických modulů ze stroje na pc určených pro navigaci stroje a regulaci aplikace variabilních dávek vstupů laboratoř pro analýzu precizních systémů prof ing miroslav kavka drsc václav prošek d5 zapojení studentů doktorandského studijního programu do řešení výzkumného záměru na úrovni řešitelů typu d1 bude průběžně zapojeno též 6 studentů 3 ročníku doktorandského studijního programu dsp a na úrovni řešitelů typu d2 bude průběžně zapojeno též 6 studentů 2 ročníku dsp tj celkem průběžně 12 studentů z toho a 4 doktorandi budou zaměřeni na problematiku související se studiem textury a zejména rozvařivosti brambor aplikace kvazistatických mechanických metod pro tyto účely studiem elektrických a indukovaných elektrických vlastností zemědělských produktů v průběhu jejich mechanické zátěže rentgenografickou indikací kvality zemědělských produktů zejména poškození jejich struktury v průběhu předcházejících operací vývojem rychlých rentgenografických identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 43
indikačních metod a senzorů pro detekci kvality zemědělských produktů pracujících v on line systémech b 8 doktorandů bude zaměřeno na problematiku související s tvorbou a testováním nových čidel sledováním prostorové a časové variability půdních vlastností a půdní heterogenity hodnocením pěstebních technologií zaměřením na půdoochranné energetické environmentální a ekonomické aspekty identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 44 e popis prostorového a materiálně technického zabezpečení řešení výzkumného záměru e1 zabezpečení realizace výzkumného záměru v rámci stávajících prostorových a materiálně technických podmínek na pracovišti uchazeče vykonavatele pro realizaci výzkumného záměru má vykonavatel k dispozici prostory laboratoří deseti kateder fakulty z nichž převážná většina je vybavena na odpovídající technické úrovni sedm laboratoří kateder fakulty náleží svojí vybaveností ke špičkovým pracovištím v oblasti zaměření úkolů výzkumného záměru pro řešení výzkumného záměru lze vzhledem k integritě čzu také použít vybrané speciální laboratoře kateder dalších fakult pracovišť a součástí univerzity fakulta je dále vybavena laboratoří výpočetních aplikací jejíž pracovníci se budou aktivně podílet na řešení dílčích úkolů výzkumného záměru prostřednictvím výpočetní techniky ústřední vývojové dílny technické fakulty jsou schopny vyrobit potřebná přídavná zařízení modely a pomůcky pro provádění praktických měření spojených s řešením výzkumného záměru řešitelský tým vykonavatele má přímo k dispozici prostory a vybavení čtyř kateder tj 1 na katedře fyziky je k dispozici laboratoř fyzikálních a technologických vlastností zemědělských materiálů vybavená v současné době univerzálním deformačním strojem instron 4464 s třemi snímacími hlavami s rozsahy do 10 100 a 2000 n laboratoř je dále vybavena chladícím boxem programovatelnou sušárnou dvěma elektronickými váhami do 0 25 a 4 4 kg programovatelnou lázní pro teploty do 350 oc měřící ústřednou a dalším drobným laboratorním zařízením k ovládání zmíněných zařízení slouží tři osobní počítače na katedře je k dispozici samostatné stabilní pracoviště s experimentální aparaturou umožňující na dobré úrovni vytvářet digitální rentgenogramy 2 na současném laboratorní stendu kompaktoru katedry automobilů a traktorů lze měřit a vyhodnotit modelované půdní profily různých vlhkostí a vlastností zdroj tlakového oleje pro stlačování půdy je hydraulický agregát typ sa3-100-22-0209 hytos vrchlabí s přesnou regulací tlaku a nezávislou regulací toku kapaliny půdní odběry se provádějí půdní frézou a odběrovými půdními válečky vysoušení půdních vzorků probíhá v elektrické peci půdní vzorky se přesně váží na digitální váze výrobce mettner-toledo a g pm 6000 s přesností 0 1g 3 jsou k dispozici laboratoře a haly katedry zemědělských strojů z hlediska materiálně technických podmínek je katedra již vybavena dvěma přijímači signálu gps včetně příslušenství dále dynamometrickými měřícími rámy pro měření tahového odporu nářadí a traktorem odběrovými soupravami pro odběr půdních vzorků ejkelkamp elektronickými laboratorními váhami katedra také vlastní model letadla se závěsem pro fotoaparát k pořizování leteckých snímků rovněž disponuje nárazovou deskou pro měření okamžité průchodnosti rostlinných materiálů je vybavena pásovým dopravníkem o délce 5 m pro simulaci průchodnosti rostlinných materiálů v laboratoři tekutinových mechanismů je rovněž umístěno měřící zařízení hydrotechnic 4 laboratoř pro analýzu precizních technických systémů budovaná na katedře využití strojů je mj vybavena počítačovou grafickou stanicí a sw arcview 8 katedra disponuje výpočetní laboratoří a má k dispozici halu a dva traktory je vybavena zařízením pro odběr půdních vzorků a čidly pro zjišťování penetrometrického odporu a vlhkosti půdy pro kontinuální měření vodivosti půdy byl vyvinut a vyroben stroj na měření vodivosti dalšími přístroji jsou přijímače signálu gps a dgps a prostředky pro bezdrátový přenos dat identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 45
během řešení budou využity některé složky infrastruktury čzu v praze a technické fakulty blíže viz e2 e2 infrastruktura přístrojové a technické vybavení které je nutné pro realizaci cílů výzkumného záměru pořídit základními investicemi do laboratoře fyzikálních a technologických vlastností zemědělských materiálů v průběhu řešení by měly být doplňky k měřící ústředně např oscilátor pro generaci střídavého napětí mikrovoltmetr a dma jako klíčový přístroj pro budování pracoviště termické analýzy laboratorní třídička a vhodné elektronické zařízení na zjišťování počtu granulí záchytné rošty mechanické a elektronické vybavení pro přesné měření rovnoměrnosti rozmístění granulí na povrchu pole skenovací kamera pro snímání v rozdílné velikostní dimenzi pracoviště pro tvorbu rentgenogramů by mělo být vybaveno detekční technikou analyzátorem rtg záření skenerem rentgenogramů vibračním polohovacím zařízením piezoelektrickým snímačem síly a ccd kamerou pro detekci vnějšího poškození pro oblast laboratorního modelování kompakčních účinků pneumatik ve vhodně upraveném půdním profilu je žádoucí pořídit míchačku pro kvalitní přípravu půdní náplně kompaktoru vyrobit půdní frézy podle vyvinutého prototypu a razidla odpovídající stykovým plochám konkrétních pneumatik vybavit stávající laboratorní kompaktor o hydraulický akumulátor provést certifikované ocejchování tlakových tenzometrických čidel soupravu pro odběr neporušených půdních vzorků vyrobit a namontovat testor s přesným svislým vedením kola s pneumatikou s hydraulickým zvedáním a přitlačováním na tenzometrickou váhovou plošinu pro oblast senzoriky s vazbou na stanovištní heterogenitu a půdoochranné technologie budou budovány 3 laboratoře tj nová laboratoř pro vývoj a ověřování senzorů a meřících systémů a rozšíření laboratoře precizních technických systémů a laboratoře tekutinových mechanismů za tímto účelem bude nutné pořídit základní měřicí techniku a čidla k realizaci měření na hydraulických mechanismech včetně mechanických částí elektronika nutná k realizaci měření vlastností pícnin pomocí kapacitního čidla měřící mechanika k realizaci měření vlastností pícnin měřící stolice materiál výroba pásový dopravník elektromotor frekvenční měnič otáček multispektrální optická čidla fotografické filtry archivní letecké a družicové snímky sušárna simulátor deště elektronika nutná k realizaci měření pomocí ultrazvukového čidla měřící mechanika k realizaci měření optické výnosové čidlo sada fotodiod relativně přesné vlhkostní čidlo měřící v časech okolo 10 minut ultrazvukové čidlo pásová váha další čidla laserová rentgenová měřící vůz s měřící soupravou pro vzorkováním vlastností půdy vysoušecí pec laboratorní prosévačka zeminy během řešení musí dojít též k obměně a rozšíření počítačové techniky ve výše uvedených laboratořích a k nákupu nebo zajištění tvorby relevantního software rozšíření hw se bude týkat zejména ipack notebook palubního počítače pro měření v terénu a grafické stanice rozšíření sw bude zaměřeno na podporu gis arcview je třeba rozšířit o image analyst analýzu obrazu software statistica neuronové sítě a pro sledování dynamických poměrů v hydraulických obvodech rovněž bude realizován vývoj nebo nákup elektronických systémů a sw pro sběr a zpracování a interpretaci dat z čidel včetně signálu gps a pro vývoj zařízení pro on-line přenos dat pomocí telemetrických modulů během řešení budou využity některé složky infrastruktury čzu v praze a technické fakulty bude se jednat o zapojení formou služeb vývojových dílen k výrobě některých přístrojů a zařízení a laboratoří agronomické fakulty k provádění analýz vzorků půdy a biologických identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 46
materiálů výsledky výzkumu budou ověřovány jednak na školním zemědělském podniku lány a jednak na pozemcích výzkumného ústavu rostlinné výroby v praze kde má vykonavatel a jeho řešitelský tým externí pracoviště rovněž existuje velmi dobrá spolupráce s ústavem zemědělských a potravinářských informací a mze v oblasti provozování informačních systémů též budou využívány dodávky experimentálního materiálu z výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského s r o v holovousích a výzkumného ústavu bramborářského v havlíčkově brodě při zavádění termické analýzy se předpokládá spolupráce s výzkumným ústavem rostlinné výroby v praze identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 47 f finanční zabezpečení řešení výzkumného záměru f1 uznané náklady v tis kč rok 2005 celkem z toho institucionální podpora mzdy a platy b1 4242 b2 4242 dohody o pracích konaných mimo prac poměr b3 30 b4 30 povinné zákonné odvody b7 1485 b8 1485 příděl do fksp b9 0 b10 0 náklady na pořízení majetku b11 1139 b12 1139 náklady na odpisy údržbu a opravy majetku b13 215 b14 215 nákup materiálu drobného majetku a zásob b15 360 b16 360 nákup služeb b17 40 b18 40 cestovní náhrady b19 90 b20 90 náklady na mezinárodní spolupráci b21 5 b22 5 náklady na zveřejnění výsledků a zajištění práv k nim b23 15 b24 15 doplňkové režijní náklady b25 188 b26 189 celkem e15 7809 e16 7809 rok 2006 celkem z toho institucionální podpora osobní náklady e19 5757 e20 5757 náklady na pořízení majetku e21 1115 e22 1115 provozní náklady e23 400 e24 400 cestovní náhrady e25 90 e26 90 náklady na mezinárodní spolupráci e27 5 e28 5 náklady na zveřejnění výsledků a zajištění práv k nim e29 15 e30 15 doplňkové režijní náklady e31 188 e32 188 celkem e33 7570 e34 7570 rok 2007 celkem z toho institucionální podpora osobní náklady e37 5757 e38 5757 náklady na pořízení majetku e39 2095 e40 2095 provozní náklady e41 400 e42 400 cestovní náhrady e43 90 e44 90 náklady na mezinárodní spolupráci e45 5 e46 5 náklady na zveřejnění výsledků a zajištění práv k nim e47 15 e48 15 doplňkové režijní náklady e49 188 e50 188 celkem e51 8550 e52 8550 rok 2008 celkem z toho institucionální podpora osobní náklady e55 5757 e56 5757 náklady na pořízení majetku e57 1046 e58 1046 provozní náklady e59 400 e60 400 cestovní náhrady e61 90 e62 90 náklady na mezinárodní spolupráci e63 5 e64 5 náklady na zveřejnění výsledků a zajištění práv k nim e65 15 e66 15 doplňkové režijní náklady e67 188 e68 188 celkem e69 7501 e70 7501 identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 48 rok 2009 celkem z toho institucionální podpora osobní náklady e73 5757 e74 5757 náklady na pořízení majetku e75 735 e76 735 provozní náklady e77 700 e78 700 cestovní náhrady e79 90 e80 90 náklady na mezinárodní spolupráci e81 5 e82 5 náklady na zveřejnění výsledků a zajištění práv k nim e83 15 e84 15 doplňkové režijní náklady e85 188 e86 188 celkem e87 7490 e88 7490 rok 2010 celkem z toho institucionální podpora osobní náklady e91 5757 e92 5757 náklady na pořízení majetku e93 765 e94 765 provozní náklady e95 700 e96 700 cestovní náhrady e97 90 e98 90 náklady na mezinárodní spolupráci e99 5 e100 5 náklady na zveřejnění výsledků a zajištění práv k nim e101 15 e102 15 doplňkové režijní náklady e103 188 e104 188 celkem e105 7520 e106 7520 rok 2011 celkem z toho institucionální podpora osobní náklady e109 5757 e110 5757 náklady na pořízení majetku e111 785 e112 785 provozní náklady e113 600 e114 600 cestovní náhrady e115 90 e116 90 náklady na mezinárodní spolupráci e117 10 e118 10 náklady na zveřejnění výsledků a zajištění práv k nim e119 40 e120 40 doplňkové režijní náklady e121 188 e122 188 celkem e123 7470 e124 7470 f2 zdůvodnění položek a výše uznaných nákladů specifikace finančních zdrojů osobní náklady jsou koncipovány v souladu s metodikou mšmt a odpovídají pracovnímu úvazku řešitelů kategorie d1 a pracovní kapacitě pracovníků kategorie d2 a d3 vztažené k řešení výzkumného záměru náklady na pořízení majetku investiční povahy a jeho následnou údržbu jsou odvozeny od nutnosti pořízení přístrojového a technického vybavení které vyplývá z části e2 při kalkulaci nákladů se vycházelo z cen roku 2004 do nákladů na odpisy je zahrnuta pouze alikvótní část nákladů na odpisy majetku používaného pro řešení výzkumného záměru tento majetek v souladu s výkladem mšmt nebyl pořízen z institucionální podpory nového nebo předchozího výzkumného záměru v roce 2005 skončí odepisování přístroje instron 4464 takže náklady jsou od roku 2006 nižší a od roku 2008 jsou náklady opět nižší o odpisy měřícího zařízení hydrotechnic do institucionální podpory byla též započtena alikvótní část nákladů na údržbu a opravy s ohledem na nutnost zabezpečení výzkumu v oblasti fyzikálních vlastností zemědělských materiálů ve které mají řešitelé dobré jméno jak na evropské tak světové úrovni je v roce 2007 navrhován nákup základní jednotky přístroje dma dynamický mechanický analyzér určeného k termické analýze biologických materiálů jde především o fázové změny ale také o změny konformace uspořádání a vazbu jednotlivých polymerů v látce všechny postupy jsou založeny na velmi přesném měření a identifikační kód vz msm 6046070905 verze05 49
přístroje za tímto účelem vyvinuté jsou velmi drahé vzhledem k dlouholetým zkušenostem se studiem mechanických vlastností jsme se rozhodli začít budování pracoviště termické analýzy právě nákupem dma jejímž uplatněním a využíváním možné spolupráce s využíváním dsc vúrv ruzyně by se mohlo dosáhnout relativně rychle zajímavých výsledků a aplikací proto jsou v roce 2007 plánovány vyšší náklady na pořízení majetku než v letech ostatních provozní náklady zahrnují nákup materiálu drobného majetku neinvestiční povahy a služeb struktura pořizovaného materiálu a drobného majetku neinvestiční povahy vyplývá rovněž z části e2 jedná se jak o nákup přístrojů neinvestiční povahy např míchačka půdní náplně scanner rentgenogramů čidla atp dále o obnovu počítačové techniky neinvestičního charakteru elektronické součástky software nebo nákup leteckých a družicových snímků v položce služby jsou zahrnuty náklady na rozbory půdních vzorků a rostlin kalibrace přístrojů a speciální programátorské práce ke konci doby řešení výzkumného záměru bude prováděn ve větší míře nákup přístrojů neinvestičního charakteru než v první polovině a proto jsou provozní náklady vyšší a náklady na pořízení investičního majetku nižší výše cestovních nákladů vychází ze zkušeností z provozních měření rovněž je v těchto nákladech započteno cestovné a vložné na mezinárodní konference v zahraničí náklady na mezinárodní spolupráci zahrnují poplatky řešitelů za členství v mezinárodních společnostech a náklady s tím spojené náklady na zveřejnění výsledků a zajištění práv k nim mají rostoucí tendenci ke konci doby řešení jejich výše odpovídá zkušenostem z minulých let režijní náklady které jsou určeny převážně škole na administrativní práce náklady na pomocný personál a infrastrukturu energii údržbu telefony a služby neuvedené výše vše související s řešením výzkumného záměru tyto náklady byly odvozeny od kalkulace režijních nákladů na jednoho pracovníka a rok vykonavatele takto plyn elektřina vodné 2565 kč na pracovníka a rok úklid 2716 kč na pracovníka a rok údržba 3133 kč na pracovníka a rok telefony 1680 kč na pracovníka a rok nadfakultní služby 1514 kč na pracovníka a rok celkem 11608 kč na pracovníka a rok tato část režijních nákladů byla transformována na institucionální podporu přes přepočtené pracovníky dle d1 až d3 v d2 a d3 byl uvažován roční časový fond pracovníka 1900 h za rok počet přepočtených pracovníků v kategorii d1 a d2 je 14 27 a v kategorii d3 je 1 92 tj celkem 16 19 x 11608 tis kč na pracovníka a rok je 187933 52 kč za rok tj zaokrouhleno na celé tisíce 188 tis kč za rok